Приложение №2 
к договору № 
от ______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 52-2025
[bookmark: _Hlk134017134]на поставку электропогрузчика

Техническое задание является неотъемлемой частью договора. 

1. Общие требования:
	№ п/п
	Параметр
	Требования по параметру

	1. 
	Количество поставляемого оборудования
	1 единица

	2. 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019.
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном и электронном виде на русском языке.

	3. 
	Состояние оборудования
	Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей).

	4. 
	Доставка оборудования
	УР, г.Ижевск, проезд им.Дерябина д.2/193 

	5. 
	Монтаж и ПНР

	Покупатель осуществляет подготовку площадки под установку, разгрузку.
Продавец осуществляет: доставку его до места разгрузки, сборку (при необходимости).

	6. 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Гарантийный срок определяется производителем в технической документации к Оборудованию, но в любом случае составляет не менее 2 (двух) лет с момента ввода в эксплуатацию.

	7. 
	Упаковка оборудования
	Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках



2. Основные технические характеристики
	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1. 
	Грузоподъемность, т
	не менее 1,5

	2. 
	Высота подъема вил, мм
	не менее 3000

	3. 
	Расположение оператора
	Сидя

	4. 
	Длина вил, мм
	не менее 920

	5. 
	Высота погрузчика в разложенном состоянии, мм
	не более 4500

	6. 
	Тип двигателя
	Электрический

	7. 
	Источник питания  
	литий-ионный аккумулятор 

	8. 
	Емкость аккумулятора
	не менее 200 Ач

	9. 
	Зарядное устройство, подключаемое к сети 220/380 В
	наличие




3. Требования к условиям эксплуатации оборудования
Климатическое исполнение: Исполнение оборудования должно соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических регионов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
Температура в помещении: +10…+40°С
Относительная влажность: не более 70%

4. Безопасность и экологичность оборудования.
Оборудование должно соответствовать, при условии применяемости данных стандартов в данном виде оборудования.

6.  Требования к условиям приемочных испытаний и ПНР.
Приемка оборудования производится по количеству, комплектности и качеству в соответствии с требованиями ТЗ и действующими нормами РФ.
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