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	В связи с необходимостью определения стоимости химических материалов прошу предоставить коммерческое предложение по форме Приложения 1 с предпочтительным сроком действия предложения 180 календарных дней, согласно техническому заданию, в срок не позднее 15:00 (мск) 12.11.2026 через ЭТП, либо на электронный адрес ShevelNN@kzmayak.ru, контактный телефон: +7 (8332) 40-50-38. 
Обращаем внимание, что запрос коммерческого предложения не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств между поставщиком (исполнителем) и покупателем (заказчиком).
[bookmark: _GoBack]Коммерческое предложение (*pdf, *tif, *jpg), в т.ч. в редактируемом формате (*word, *excel) необходимо направить через ЭТП или на e-mail.

Приложение -форма КП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

. 1. Общая часть:
1.1. Заказчик: ПАО «Кировский завод «Маяк».
1.2. Назначение предмета закупки: химическая продукция

2. Технические требования к химической продукции:


	№
	наименование
	Технические требования
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Хромовый ангидрид
	Квалификация: технический
ГОСТ 2548-77 Фасовка: 50 кг.
	кг.
	1

	2
	Метилен
хлористый
	Квалификация: химически чистый
Фас.: 1,3 кг ЭКОС  ТУ 20.14.14.-295-44493179-2022
	
кг.
	1

	3
	Азотная кислота
	Квалификация: химически чистый 65% ГОСТ 4461-77 Фасовка: 14 кг.
	кг.
	1

	4
	Алюминий сернокислый
	Квалификация: чистый
ГОСТ 3758-75 Фасовка: 25 кг.
	кг.
	1

	5
	Карбюризатор
древесноугольный
	ГОСТ 2407-83
	кг.
	1

	6
	Калия гидроокись
	ГОСТ 24363-80
	кг.
	1

	7
	Серная кислота
	Квалификация: техническая сорт 1
ГОСТ 2184-2013 Фасовка: 18 кг.
	кг.
	1

	8
	Сода каустическая чешуя
	Квалификация: техническая
СТО 00203312-017-2011 Фасовка: 25 кг
	кг.
	1

	9
	Натрий сернистокислый
	Квалификация: чистый для анализа
ГОСТ 195-77 Фасовка: 25 кг.
	кг.
	1

	10
	Калий хлористый
	Квалификация: техническая
ГОСТ 4568-95
	кг.
	1

	11
	Натрий фтористый
	ГОСТ 4463-76
	кг.
	1

	12
	Аммоний хлористый
	Квалификация: реактив «ХЧ» ГОСТ 3772-72
	кг
	1

	13
	Аммоний сернокислый
	ГОСТ 3769-78
	кг
	1

	14
	Ангидрид малеиновый
	ТУ 20.14.33-022-81060768-2021 с изм. № 1-7
	кг
	1

	15
	Ангидрид метилтетрагидрофталевый
	ТУ 38.103149-85 с изм. 1-9
Марка II
	кг
	1

	16
	Анилид салициловой кислоты
	ТУ 6-14-223-76 Марка  А
	кг
	1

	17.
	Ацетон
	Квалификация «ЧДА» ГОСТ 2603-79 с изм. 1-3
	кг
	1

	18
	Барий хлористый
	2-водный, Квалификация «ЧДА» ГОСТ 4108-72 с изм. 1-3
	кг
	1

	19.
	Белила цинковые 
	 Марка БЦОМ ГОСТ 202-84 с изм. 1-2
	кг
	1

	20
	Блескообразователь А1-ДМ  
	ТУ 20.59.59-034-63506522-2024
	кг
	1

	21
	Бутилацетат
	ГОСТ 22300 
Квалификация «ХЧ»
	кг
	1

	22
	Бутанол -1
	ГОСТ 6006-78
Квалификация ЧДА
	кг
	1

	23
	Гидрохинон 
	 Сорт высший ГОСТ 19627
	кг
	1

	24
	Глицерин 
	ГОСТ 6259-75
Квалификация «ЧДА или Ч»
	кг
	1

	25
	Двуокись титана пигментная
	ГОСТ 9808-84 с изм. 1.2 марка Р-02
	кг
	1

	26  
	Диэтиламин гидрохлорид солянокислый
	ТУ 6-09-5395-88
Квалификация Ч
	кг
	1

	27
	Индикатор метиловый оранжевый
	ТУ 6-09-5171-84
Квалификация «ЧДА»
	кг
	1

	28
	Калий двухромовокислый 
	ГОСТ 4220-75
Квалификация «ХЧ»

	кг
	1

	29
	Калий фтористый кислый 
	ГОСТ 10067-80
Квалификация реактив
	кг
	1

	30
	Калия бихромат (хромпик калиевый)
	ГОСТ 2652-78 с изм. 1.2.3
Квалификация технический 
	кг
	1

	31
	Карбид бора
	ГОСТ 5744-85 марка М5(F1200)
	кг
	1

	32
	Катамин АБ 
	ТУ 9392-113-681194079-2016
	кг
	1

	33
	Селитра калиевая
	ГОСТ Р 53949-2010 марка Б
	кг
	1

	34
	Кислота лимонная 
	ГОСТ 3652-69 реактив
	кг
	1

	35
	Кислота фосфорная(ортофосфорная)
	ГОСТ 6552-80 реактив
Фасовка 35 кг
	кг
	1

	36
	Кислота серная 
	ГОСТ 4204-77 Квалификация Ч
	кг
	1

	37
	Кислота соляная синтетическая техническая
	ГОСТ 857-95 марка А
Фасовка 25 кг
	кг
	1

	38
	Кислота стеариновая техническая (стеарин)
	ГОСТ 6484-94 марка Т-32
	кг
	1

	39
	Кислота тетрафтороборная 
(борфтористоводородная)
	ТУ 6-09-2577-88 или 2612-015-69886968-2014
	кг
	1

	40
	Кислота уксусная ледяная 
	ГОСТ 61-75 с изм. 1-3
Квалификация ХЧ
	кг
	1

	41
	Клей Лейконат
	ТУ 6-14-95-2014  
Марка Б
	кг
	1

	42
	 Аммиак водный
	ГОСТ3760-79
	кг
	1

	43
	Ксилол
	ГОСТ 9410-78 Марка А
	кг
	1

	44
	Магний сернокислый 
	ГОСТ 4523 реактив
	кг
	1

	45
	2-Бутанон 
(Метилэтилкетон)
	ТУ 2633-084-44493179-2002 квалификация Чистый
	кг
	1

	46
	Натрий азотнокислый технический (селитра натриевая)
	ГОСТ 828-77 Марка Б
	кг
	1

	47
	Натрий гидроокись 
	ГОСТ 4328-77 Реактив
	кг
	1

	48
	Натрий лимоннокислый 
	ГОСТ 22280 Реактив 
	кг
	1

	49
	Натрий сернокислый технический
	ГОСТ 6318-77
	кг
	1

	50
	Натрий углекислый безводный 
	ГОСТ 83-79 реактив
	кг
	1

	51
	Натрий уксуснокислый 3х-водный 
	ГОСТ 199-78 Реактив Ч
	кг
	1

	52
	Натрий фосфорноватистокислый 
	ГОСТ 200-76 реактив
	кг
	1

	53
	Натрий хлористый 
	ГОСТ 4233 изм. 1,2 
Квалификация ХЧ
	кг
	1

	54
	Нафтам-2
	ГОСТ 39-79
	кг
	1

	55
	Никель (II) сернокислый 7-водный  
	ГОСТ 4465-2016
Квалификация Ч
	кг
	1

	56
	Нитрид бора гексагональный 
	ТУ 2-036-707-77
	кг
	1

	57
	Нитрит натрия 
	ГОСТ 19906-2023 Квалификация технический, сорт 1
	кг
	1

	58
	Окись хрома техническая
	ГОСТ 2912-79 
	кг
	1

	59
	 Парафин нефтяной 
	ГОСТ 23683-2021 Марка Т2
	кг
	1

	60
	Церия двуокись ЦеО-Л
	ТУ 48-4-523-90 Марка ЦеО- Л
	кг
	1

	61
	Полиэфир простой ПП-5003-2-Б10
	ТУ 20.16.40-243-05766801-2020
	кг
	1

	62
	Силикагель индикаторный
	ГОСТ 8984-75 с изм. 1-3
	кг
	1

	63
	Силикагель КСМГ 
	ГОСТ 3956-76 с изм. 1-3
Сорт 1
	кг
	1

	64
	Сода кальцинированная 
	ГОСТ 5100-85 с изм. 1 марка Б, сорт высший,
техническая
	кг
	1

	65
	Соль «Мажеф» 
(препарат «Мажеф»)

	ТУ 6-09-02-570-2002
	кг
	1

	66
	Соль «Экстра»
	ГОСТ Р 51574-2018
Сорт высший
	кг
	1

	67
	Тиомочевина
	ГОСТ 6344-73 реактив
	кг
	1

	68
	Толуол
	ГОСТ 5789 реактив ЧДА
	кг
	1

	69
	Тринатрийфосфат
	ГОСТ 201-76 с изм. 1-6
	кг
	1

	70
	Трибутилфосфат 
	ТУ 20.14.53-221-44493179-2017
	кг
	1

	71
	Триэтаноламин
	ТУ 6-02-916-79 или ТУ 2423-005-78722668-2010 квалификация «Ч»
	кг
	1

	72
	Углерод технический П803 не гранулированный
	ГОСТ 7885-86 с изм. 1-4
	кг
	1

	73
	Циклогексанон
	ТУ2633-011-44493179-98
Квалификация «Чистый»
	кг
	1

	74
	Цинк азотнокислый 6-водный 
	ГОСТ 5106-81, чистый
	кг
	1

	75
	Цинк фосфорнокислый
	ГОСТ 16992-78
	кг
	1

	76
	Этилацетат
	ГОСТ22300-76 
с изм. 1-3
Квалификация Ч реактив
	кг
	1

	77
	Этиленгликоль 
	ГОСТ 10164-75 реактив ЧДА
	кг
	1

	78
	Этилцеллозольв (моноэтиловый эфирэтиленгликоля)
	ТУ 6-09-3222-79
	кг
	1

	79
	Диоксан 
	ГОСТ 10455-80
Квалификация Чистый
	кг
	1



3. Условия, место поставки Продукции:
3.1 Доставка Продукции производится силами и за счет Поставщика автомобильным транспортом до склада Покупателя по адресу: РФ, Кировская область, город Киров, улица Молодой Гвардии, дом 67.
3.2 Выгрузка Продукции с транспорта производится силами Покупателя.
3.3 Стоимость доставки входит в стоимость Продукции.
4. Сроки поставки Продукции:
4.1. Поставка Продукции осуществляется на основании направленных Поставщику заявок с указанием номера ГОЗ и банковских реквизитов. На основании заявок Поставщик направляет Покупателю Спецификации в течении 3 (трех) рабочих дней после получения заявки.
4.2. Срок поставки Продукции: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания Спецификации. Допускается досрочная поставка.
5. Условия оплаты:
5.1. Оплата производится по безналичном расчету путем перечисления денежных средств на условиях 100% постоплаты в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Продукции и подписания накладной формы ТОРГ-12 или УПД с ОБС на ОБС или с ОБС на р/с. 
       6. Дополнительные требования:
6.1. Качество поставляемой продукции, упаковка, маркировка должны соответствовать ГОСТ, ТУ, СТО для данного вида поставляемой продукции, подтверждаться сертификатом качества или иными документами, которые подтверждают соответствие продукции обязательным требованиям по качеству и безопасности, который направляется Покупателю вместе с продукцией. Сертификат качества служит для Покупателя подтверждением того, что готовая продукция отвечает согласованным требованиям. Каждый документ о качестве должен быть подписан представителем ОТК предприятия с расшифровкой подписи лица удостоверившего документ. Также должен быть штамп ОТК и печать предприятия изготовителя.  Поставщик обязан поставить на документе о качестве штамп «Копия верна» и удостоверить подписью с расшифровкой.
6.2. На каждой упаковке должна быть четко нанесенная этикетка, содержащая информацию, которая соответствует   требованиям нормативной документации на материал (ГОСТ, ТУ, ОСТ и др.):
а) полное наименование химиката;
б) степень его чистоты (например, ТЕХН, «ч», "ч.д.а.", "х.ч.");
в) срок годности.
г) дата изготовления
д) масса нетто
е) номер партии 
ж) все манипуляционные знаки, КШ, код ООН и знаки опасности. 
6.3. Требования к этикеткам на канистрах с кислотами: этикетку помещают в полиэтиленовый пакет (зип-пакет) и прикрепляют к таре проволокой, пластиковой хомут-стяжкой или нитью из химстойкого материала. На этикетках должны быть нанесены  все знаки опасности относящиеся в виду и марке кислоты, знак герметичности. 
6.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества реактива и его защиту от загрязнения, а также предотвращать утечку. Упаковка должна соответствовать НТД.
6.5. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 2/3 периода от даты поставки до окончания срока годности товара.
6.6. Производство материалов – Российская Федерация.
6.7. Поставщик обязан:
6.7.1 Передать документы с каждой единицей товара: заверенные копии сертификатов (паспортов) качества на русском языке. 
6.7.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
6.7.3. Для осуществления расчетов по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Спецификации, открыть отдельный счет в уполномоченном банке и сообщить Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента открытия счета посредством электронной почты номер отдельного счета для совершения операций по Договору.
6.8. При исполнении обязательств Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».


