
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса предложений

Техническое задание
MZTO-2025-00014 Поставка контурографа  Mitutoyo Contracer CV-2100M4 (или аналога)



Наименование: контурограф  Mitutoyo Contracer CV-2100M4 (или аналог)

Контурограф с возможностью установки в рабочей зоне станка.

Программное обеспечение должно оценивать контур с использованием анализа
разности координат, угла, шага, радиусов и т.п.

Технические требования:
	Диапазон измерения по X, мм
	100

	Диапазон измерения по Z1, мм
	50

	Максимальная скорость измерения, мм/с
	5




Место поставки: г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, д.27с1
Условия поставки: 100% постоплата в течение 20 рабочих дней с даты поставки 
Гарантия: 12 месяцев со дня приемки оборудования
Срок поставки: до 31.12.2025г.



Допускается предложение аналогов с техническими характеристиками не ниже заявленных.



