


Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса предложений
 в электронной форме 



 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению лабораторных исследований качества горячей воды на 2026 год 

	№
п/п
	Наименование
показателя
	Требуемое значение

	1.
	Наименование услуг
	Отбор проб горячей воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям

	2.
	Адреса объектов оказания услуг
	Центральные тепловые пункты города Ижевска:
1.	ЦТП ул. Баранова,64
2.	ЦТП ул. Баранова, 57б
3.	ЦТП ул. Баранова, 40
4.	ЦТП ул. З. Шоссе, 49а
5.	ЦТП ул. З. Шоссе, 59а

	3.
	Сроки                выполнения услуг
	1. Начало оказания услуг – с момента заключения договора.  
2. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2026 года.

	4.
	Основание        оказания услуг
	Выполнение требований экологического и санитарно-эпидемиологического       законодательства РФ.
Программа производственного контроля качества горячей воды ООО «РТК»

	5.
	Применяемые стандарты и прочие правила
	- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
-	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
-	Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"
-	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
-	СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
-	Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012г. N 1204 «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды»;
-	Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды";
-	ГОСТ Р 59024-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Вода. Общие требования к отбору проб;
-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

	6.
	Дополнительные условия
	Отбор и доставка проб производится Исполнителем согласно:
- ГОСТ Р 56237-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

	7.
	Объём 
оказываемых услуг
	Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) проводится по адресам: 
1.	ЦТП ул. Баранова,64
2.	ЦТП ул. Баранова, 57б
3.	ЦТП ул. Баранова, 40
4.	ЦТП ул. З. Шоссе, 49а
5.	ЦТП ул. З. Шоссе, 59а
по следующим показателям:  
Горячая вода

	[bookmark: _Hlk153785609]Перечень контролируемых показателей
	Периодичность контроля

	Органолептические показатели
	Запах
	1 проба в месяц


	
	Цветность
	

	
	Мутность
	

	Микробиологические показатели
	Энтерококки
	1 проба в месяц



	
	e.coli
	

	
	ОКБ
	

	
	ОМЧ
	

	Химические вещества
	Железо 
	1 раз в 6 месяцев


	
	Хлороформ
	

	
	Сероводород
	

	
	Цинк
	



Холодная вода
	Органолептические показатели
	Запах
	1 проба в месяц


	
	Цветность
	

	
	Мутность
	

	Микробиологические показатели
	Энтерококки
	1 проба в месяц


	
	e.coli
	

	
	Колифаги
	

	
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	

	
	Общее микробное число (ОМЧ)
	

	Химические вещества
	Железо 
	1 раз в 6 месяцев


	
	Хлороформ
	

	
	Цинк
	




	8.
	Предоставления     результатов работ и сдача-приемка работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику:
-  оригиналы протоколов анализа качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) (на каждую пробу отдельный протокол). Протоколы предоставляются Заказчику в бумажном виде не позднее 5 рабочих дней после отбора проб Исполнителем. 
Протоколы анализа качества питьевой воды централизованного водоснабжения (горячая и холодная) должны содержать следующие сведения:
- наименование документа, его номер и дату;
- название лаборатории, адрес местонахождения, контактный телефон;
- наименование Заказчика;
- объект контроля;
- наименование пробы;
- основание для проведения анализа;
- дату получения пробы;
- номер пробы;
- метод выполнения анализа;
- дату выполнения измерений;
- наименование средств измерения (оборудования) с указанием номера свидетельства о поверке;
- результаты анализа; 
- предельно-допустимые концентрации для конкретной пробы
- утверждающие подписи и печать организации лаборатории.
Услуги должны быть выполнены качественно, своевременно и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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