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	«ПОДРЯДЧИК»


____________ /________________ /

	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «МОБИ ДИК» 

____________ / Т.И. Гарифьянов /




	Ведомость объемов работ по текущему ремонту подкранового пути 
(кран STS, 2-я очередь) ООО «Моби Дик», инв. № 12_000С00020096 

	№
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка а/б покрытия прирельсовых канавок по кордонной нити 142м*0,7м*0,07м*2
	м3
	13,92
	

	2
	Выемка загрязненного ЩПС в прирельсовых канавках вручную 80м*0,7м*0,11м
	м3
	6,16
	

	3
	Демонтаж существующих крановых скреплений Gantrex (путем срезания гаек УШМ)
	шт.
	266
	

	4
	Зачистка шейки и подошвы рельса от грязи ржавчины
	м.пог.
	80
	

	5
	Зачистка стальной опорной пластины от грязи и ржавчины 0,17м*80м
	м2
	13,6
	

	6
	Регулировка ширины колеи кранового пути
	м.пог.нитки
	80
	

	7
	Монтаж приварных прижимных планок SINCHOLD 9220/20/50 (S) на стальную опорную полосу
	шт.
	266
	

	
	- прижимные планки SINCHOLD 9220/20/50 (S)
	шт.
	266
	

	8
	Засыпка прирельсовых канавок ЩПС с уплотнением 80м*0,7м*0,11м
	м3
	6,16
	

	9
	Устройство асфальтобетонного покрытия прирельсовых канавок по кордонной нити h=0,07м (асфальт песчаный, плотный, тип Г, М-2) 142м*0,7м*2
	м2
	198,8
	

	10
	Шлифовка кранового рельса (Прим. - Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом:   шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора рабочего канта. ЕНиР38.1-47-04)
	м.пог.
	50
	

	11
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 60 км
	м3
	20,1
	



Составил:     
 Инженер группы по надзору за ж.д. и  подкрановыми        _________ / А.В.Петраш /
 путями ООО «УК Глобал Портс» 					

Согласовал:
Начальник отдела поддержания инфраструктуры               _________ / Д.В. Мулюкин /
ООО «УК Глобал Портс»				           
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