Добрый день!
Просьба выставить ТКП:
	Наименование
	Адрес поставки
	Условия поставки
	Комментарий
	Количество
	Ед. измерения

	Трубы 13ГС-У ТУ 24.20.13.130-007-16427522-2018 1820х38
	самовывоз
	Самовывоз
	Класс прочности К52, при минимальном значении временного сопротивления Ϭв = 464 МПа и предела текучести Ϭт = 333 МПа при расчетной температуре 50 oС на расчетное давление 7.5 Мпа
	60.000 
	м
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