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СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед.

	1
	Болт М6-6gx14.109.35.019 ГОСТ 7798-70
	10
	шт

	2
	Болт М6-6gx18.56.019 ГОСТ 7805-70
	10
	шт

	3
	Винт М8-6gx40.68.019 ГОСТ 11738-84
	10
	шт

	4
	Винт А.М3-6gx3.21.12Х18Н10Т ГОСТ 1477-93
	16
	шт

	5
	Гайка М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70
	10
	шт

	6
	Гайка 6-12А ГОСТ 13957-74
	71
	шт

	7
	Гайка 6-22А ГОСТ 13957-74
	18
	шт

	8
	Гайка 8-12А ГОСТ 13957-74
	14
	шт

	9
	Тройник проходной 8-13 ГОСТ 13964-74
	1
	шт

	10
	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70
	10
	шт

	11
	Шайба 6 65Г 019 ГОСТ6402-70
	10
	шт

	12
	Шайба С.6.38 ГОСТ 11371-78
	10
	шт

	13
	Шайба С.5.04.019 ГОСТ 11371-78
	12
	шт

	14
	Шайба С.6.04.019 ГОСТ 11371-78
	51
	шт

	15
	Хомут 20-Ст3сп-Ц9.хр ГОСТ 24137-80
	16
	шт

	16
	Отвод 90-1-21,3 х 2 - 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 точеный из сортового проката по геометрии ГОСТа
	8
	шт

	17
	Переход К-1-48,3х2,6-26,9х2-12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001
	1
	шт

	18
	Заклепка резьбовая с малый/фланц М5 L=13 (рефленая)
	71
	шт

	19
	Кран шаровый запорный полнопроходной штуцерно-ниппельный из стали 12Х18Н810Т, рабочая среда - неагрессивные жидкие и газообразные среды; (до 160 С), в несейсмостойком исполнении С0, диаметр проходного сечения 15 мм, ЗАРДП 015.016.30-02Р DN 15 PN с ручным управлением
	1
	шт

	20
	ТА80В10А001Р01 - горловина заливная
	1
	шт

	21
	NV4-F-8N-R-K.FLD.RU; Игольчатый вентиль серии NV, проходной NPT 1/2" внутр. - NPT 1/2" внутр., с иглой тонкой регулировки, круглая черная пластиковая рукоятка 
	3
	шт

	22
	FL3-M-6N-15.FLD.RU; Микронный фильтр проходной серии FL из нержавеющей стали NPT 3/8" наружная
	1
	шт

	23
	Электромагнитный клапан СЕНС DN6PN6-24В-G1/4-0(НЗ, 2/2, G1/4, корпус 14Х17Н2, катушка DC24В, взрывозащищенный)
	21
	шт

	24
	CUA-20M.FLD.RU; Соединитель равнопроходной из нержавеющей стали O.D. 20мм, от -196 до +649 С
	1
	шт

	25
	U Скоба без гайки 40-49 мм (1 1/2") М6 ОЦ
	1
	шт

	26
	Клапан (вентиль запорный) 15нж65нж Ду15 Ру16 кл.герм.А AISI304/08Х18Н
	1
	шт

	27
	Утеплитель ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200х600х150 ММ
	2
	шт

	28
	TL-8x1mm-S316/316L(Korea); Труба 8х1 мм, нержавеющая сталь 316L; А-Flow (Корея), ASTM A269, 315 Бар, от -196 до +649С
	5
	шт

	29
	TL-6x1mm-S316/316L; Труба 6х1 мм, нержавеющая сталь 316L; А-Flow (Китай), 432 Бар, от -196 до +649С
	3
	шт

	30
	Техпластина HIMPT 3 мм ТМКЩ-С 2Ф 720х720 мм, 2.7 кг ГОСТ 7338-90
	1
	шт

	31
	Подшипник 22208-E1-XL FAG
	4
	шт
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