
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по капитальному ремонту и поставке насосного оборудования  канализационно-насосных станций №№ 5.1, 5.2, 3 ООО «Логистический Парк «Янино».


	
	НАИМЕНОВАНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ

	1. 
	Место проведения работ
	188689, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок  Янино-1, въезд Логистический, зд. 5

	2. 
	Заказчик
	ООО «Логистический Парк «Янино»

	3. 
	Наименование работ
	1.Диагностика оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3
2.Капитальный ремонт оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3 
3.Наладка оборудования КНС №№5.1, 5.2, 3 
4.Поставка материалов и оборудования силами подрядной организации


	4. 
	Образующие отходы в результате работ, подлежащие утилизации 
	Утилизируются Заказчиком

	5. 
	Сроки и условия проведения работ
	Начало работ с даты подписания настоящего Договора;
Окончание работ не более 3 (трех) календарных месяцев.

	6. 
	Источник финансирования
	6.1. Собственные средства общества

	7. 
	Режим работы предприятия
	7.1. Круглосуточный, круглогодичный. Работа на режимной территории, необходимо оформление пропусков.

	8. 
	Требования к подрядчику
	Организация должна иметь: 
   - все необходимые лицензии и разрешения на право осуществления работ.
   Организация должна предоставить:
      - акт по результатам выполненных работ (форма КС-2Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3));
      – справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

	9. 
	Перечень и объем требуемых работ
	9.1. КНС 5.1 (ливневая):
– подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д.
– демонтаж неисправных направляющих для насосов и донных подставок (для 2 насосов)
– монтаж новых направляющих и донных подставок
– монтаж погружных насосов марки Грюндфос SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D (2 шт.) или аналогов
– монтаж и подключение силовых кабельных линий для насосов
– монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков)
– пуско-наладочные работы
             КНС 5.2 (ливневая):
– подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д.
– демонтаж неисправных направляющих для насоса и донной подставки (для 1 насоса)
– монтаж новых направляющих и донной подставки
– монтаж погружного насоса марки Грюндфос SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D (1 шт.) или аналога
– монтаж и подключение силовых кабельных линий для насоса
– монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков)
– пуско-наладочные работы
КНС 3 (хозбытовая):
– подготовка КНС к производству работ, откачка воды, удаление ила и т.д.
– демонтаж неисправных направляющих для насосов и донных подставок (для 2 насосов)
– монтаж новых направляющих и донных подставок
– монтаж погружных насосов марки Грюндфос S.1.80.125.260.4.58H.S.341.G.N/D (2 шт.) или аналогов
– монтаж и подключение силовых кабельных линий для насосов
– монтаж и подключение кабелей автоматики и сигнализации КНС (поплавков)
– пуско-наладочные работы


	10. 
	Требования к отчетным материалам
	10.1. Исполнительная документация должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами. 
10.2. После завершения производства работ предоставить:
     -Фото - отчет о проделанной работе (до и после)
- документы бухгалтерской отчетности согласно договора.

	11. 
	Особые требования
	11.1. Опасные работы проводить с обязательным оформлением наряда-допуска.

	12. 
	Требования к сметной документации
	Нет.  

	13. 
	Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия
	13.1. В соответствии с действующими нормами и правилами РФ.
13.2. В соответствии с действующими нормами и правилами ООО «Логистический Парк «Янино».
13.3. Руководствоваться Требованиями действующей нормативной документации по охране труда (приказ Минтруда России от 15.06.2020 № 343н «Об утверждении Правил по охране труда в морских и речных портах»)

	14. 
	Дополнительные условия
	13.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.





Инженер-энергетик
ООО «Логистический Парк «Янино»                                                            А.А. Крикунов

Согласовано:
Главный инженер                                                                                             И.Ю. Карасев

01.09.2025г.



































