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Преобразователь частотыСерия LCIМодель LCI-G37/P45-4
Общепром. режим (G):
Мощность: 37 кВт
Ток: 75 А
Насосный режим (P):
Мощность: 45 кВт
Ток: 90 А
Напряжение: 3 ~ 342-440 В, 50/60 Гц ±2%
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Доставка до терминала ТК в течение 1-2х рабочих дней с момента получения платежа
Размеры (ШхВхГ, мм): 220x410x228
Вес (нетто): 16.2 кг
https://instart-info.ru/product/lci-g37-p45-4/
	[bookmark: _GoBack]МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ
	СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ, КВТ
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НА ВЫХОДЕ (А)

	
	G
	P
	G
	P

	Вход: 1 фаза, 198-253 В, выход: 1 фаза, 198-253 В

	LCI-G37/P45-4
	37
	45
	75
	90



image1.png




