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								 Приложение №2 Техническое задание
к договору №11.724.01.               от    .    .2025 г.

[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №74– 2025 (Заказчик 862)
на поставку Стилоскопа СЛ-13У
	
1. Назначение оборудования: Стилоскоп СЛ-13У предназначен для эмиссионного визуального качественного и полуколичественного спектрального анализа сталей, цветных металлов и сплавов в видимой области спектра.
	№
	Параметр
	Требования по параметру

	2.1 
	Количество поставляемого оборудования
	2 шт.

	2.2 
	Требования к сроку гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.3 
	Сопроводительная документация товара
	Комплектность и наполнение документации должно соответствовать ГОСТ Р 2.601-2019. 
Эксплуатационные документы должны быть предоставлены в бумажном виде на русском языке.

	2.4 
	Упаковка оборудования
	В соответствии с требованиями пункта 5 технического задания. 

	2.5 
	Доставка оборудования
	УР, г. Ижевск, проезд им. Дерябина д.2/02


2. Общие требования

3. Технические характеристики оборудования.
	№
	Параметр
	Ед. изм.
	Значение

	3.1 
	Спектральный диапазон
	нм
	390-700

	3.2 
	Разрешающая способность
	нм
	0,05-0,11

	3.3 
	Угол расхождения крайних лучей
	°'
	6° 23'

	3.4 
	Фокусное расстояние объектива
	мм
	150

	3.5 
	Светосила
	-
	1/5

	3.6 
	Размеры выходного зрачка
	мм
	2,3 х 1,6

	3.7 
	Режим работы
	-
	Дуга и Искра

	3.8 
	Материал электродов
	-
	Медь и сталь

	3.9 
	Используемые электроды
	-
	Дисковый

	3.10 
	Размер площадки для образца
	мм
	110x150

	3.11 
	Габаритные размеры стилоскопа (ДхВхШ) 
	мм
	Указывает Продавец

	3.12 
	Масса стилоскопа не более
	кг
	10

	3.13 
	Язык надписей и обозначений
	-
	Испанский

	3.14 
	Основные технические данные генератора

	3.14.1 
	Генератор стилоскопа размещен отдельно от прибора и устойчиво работает от сети переменного тока, В/Гц, при колебаниях напряжения в сети -10%т+5% и частоты ±2"/о в режимах дуга искра с обязательным наличием заземляющего контакта в розетке питания.
	В/Гц
	~ 220/50

	3.14.2 
	Потребляемая мощность, кВт
	кВт
	Указывает Продавец

	3.14.3 
	Ток нагрузки
	А
	3-7

	3.14.4 
	Наибольшие габаритные размеры, мм:
	мм
	330*190*350

	3.14.5 
	Масса прибора, кг:
	кг
	не более 20



4. Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

	№
	Наименование
	Примечание

	4.1 
	Стилоскоп стационарный СЛ-13У
	1 шт.

	4.2 
	Источник питания стилоскопа
	1 шт.

	4.3 
	Стекло защитное 
	1 шт.

	4.4 
	Электрод дисковый медный
	1 шт.

	4.5 
	Предохранитель 10А
	4 шт.

	4.6 
	Шнур сетевой 
	1 шт.

	4.7 
	Комплект сопроводительной документации согласно п.2.4 включая, но не ограничиваясь (паспорт, руководство по эксплуатации).
Комплект сопроводительной документации предоставляется до поставки оборудования в электронном виде в редактируемом формате word.
	наличие



Прочие устройства и приспособления, обеспечивающие нормальную работу оборудования, согласно руководства по эксплуатации.
5. [bookmark: _Hlk175147815]Требования к упаковке и климатическому исполнению оборудования:

-Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки поставляемыми видами транспорта.
- Оборудование должно быть поставлено в тропическом исполнении. ГОСТ 15151-69 «Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом». 
Оборудование выполнить в климатическом исполнении: ТВ (ТН,2) «тропики влажные» по ГОСТ 15150-69.
В случае если оборудование не может быть поставлено в тропическом исполнении, Продавец уведомляет об этом в письменном виде Покупателя на момент подачи заявки.

6. Порядок контроля и приемки:
	№
	Параметр

	6.1
	Приемка оборудования производится на территории Покупателя (АО «Концерн «Калашников»). Производится визуальный осмотр, проверка комплектации.

	6.2

	Контроль осуществляется на основании требований, изложенных в данном техническом задании и прилагаемой технической документации, к поставляемому оборудованию.
Окончательная приемка считается успешной, при условии соблюдения всех заявленных требований, указанных в техническом задании и в предоставляемой технической документации.



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОКУПАТЕЛЬ 
АО «Концерн «Калашников»

	ПРОДАВЕЦ 


	_______________ /Иванова Е.В./ 
М.П.
	_______________ /                /
М.П.




