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[bookmark: bookmark0]Техническое задание
на замену трансформатора Т-2, КТП12, серии ТМЗ-1600/10, год выпуска 1974, соединение обмоток A/Y-l 1, на аналогичный ТМЗ-1600/10, расположенного по адресу: ул. Чугунная, д.20, лит. ЯБ.
	1.
	Основание для закупки работ
	АКТ осмотра оборудования.

	2.
	Описание объекта
	Местонахождение объекта: ул. Чугунная, д.20, лит. ЯБ.

	3.
	Состав и содержание работ
	1. Подбор аналогичного трансформатора.
2. Демонтаж старого трансформатора.
3. Установка нового трансформатора.
4. Электрическое подключение трансформатора.
5. Электрические измерения и испытания.
6. Предоставление исполнительной и технической документации на выполненные работы.

	4.
	Сроки выполнения работ
	С момента заключения договора - максимум 120 календарных дней.

	5.
	Гарантийные обязательства
	- гарантия на выполненные работы - в течение 12 (двенадцать) месяцев
- гарантия на установленное оборудование - не менее 60 (шестидесяти) месяцев

	6.
	Контактное лицо, ответственное за координацию выполнения работ
	Начальник отдела №069- главный энергетик: - Сарнавин Вячеслав Витальевич.
Тел:+7 (812)-540-31-14

	7.
	Требования к исполнителю работ
	Подрядчик работ совместно с заказчиком разрабатывает и согласовывает графики проведения работ с учетом режимов работы предприятия, получает необходимые инструктажи и допуски для проведения работ на территории АО «ЛОМО».
Подрядчик работ несет ответственность:
· за выполнение всех предусмотренных мер безопасности проведения работ в электроустановках;
· за своевременное их окончание;
· за качество выполнения работ.

	8.
	Требования к материалам, применяемым при выполнении работ
	Применяемые, в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

	9.
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в ходе работ в установленном порядке по согласованию сторон.	


 




[bookmark: _GoBack]
