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Раздел 1 Перечень деталей
	№ п/п
	Артикул
	Наименование
	Материал
	Габариты ДхШхВ, мм
	Вес, кг

	1
	3058.001.031
	Станина
	СЧ 25
	3130х1980х550
	3 230

	2
	3058.001.041
	Плита верхняя
	СЧ 25
	1600х950х332
	860

	3
	3058.001.051
	Куб
	СЧ 25
	1800х1740х1224
	2 300

	4
	3058.001.061
	Корпус
	СЧ 25
	532х500х436
	180

	5
	3058.001.071
	Корпус
	СЧ 25
	1460х400х340
	438

	6
	3058.001.081
	Плита
	СЧ 25
	2450х500х74
	401,72

	7
	3058.001.091
	Основание
	СЧ 25
	3710х500х158
	689,59




Раздел 2 Требования к изготовлению
	№ п/п
	Требования / параметры
	Требование
	Ед. изм.
	Значение

	I
	Общие требования к модельной оснастке

	1.1
	Отклонение размеров рабочей полости оснастки — не более ±0,15 мм
	Требуется

	1.2
	Соответствие конфигурации оснастки чертежу отливки с учётом припусков на усадку и механическую обработку
	Требуется

	1.3
	Соблюдение заданных литейных уклонов в зависимости от материала и высоты элемента
	Требуется

	1.4
	Отсутствие дефектов (трещин, раковин, царапин) на формообразующих элементах
	Требуется

	1.5
	Прочность оснастки – не менее 10 съемов
	Требуется
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