                                                                                                             АО «Концерн «Калашников» 
                                                                                                 	Типовая форма договора № 5 
в ред. от 01.09.2025г. 
ДОГОВОР  2427187412912412245239093/ 11.724.______________/25 
возмездного оказания услуг
 
г. Ижевск		                                                       ____________2025г.

Акционерное общество «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора дивизиона производственной логистики Бородина Игоря Олеговича, действующего на основании доверенности № 163 от 30.06.2025г, с одной стороны, и
 _______________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования ЦОД (далее по тексту Договора – Услуги) в соответствии с Приложение №7 (Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить.
1.2. Услуги по Договору должны быть оказаны в следующие сроки:
с даты заключения договора, сроком на 12 месяцев.
1.3. Место оказания услуг: Россия, Удмуртская Республика, 426006, г. Ижевск, проезд имени Дерябина, 2/193.
  1.4. Договор заключен в целях исполнения государственного оборонного заказа по государственному контракту № 2427187412912412245239093 от 19.11.2024г. (далее государственный контракт).
 Идентификатор государственного контракта 2427187412912412245239093. 
1.5. Реквизиты отдельного счета, открытого ПАО «БАНК ПСБ» для расчетов по государственному контракту Заказчиком (АО «Концерн «Калашников»), заключенному с Министерством Обороны РФ заключенному ОБС 40706810903000224911
1.6. Для осуществления расчетов по договору в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора заключить с уполномоченным банком ПАО «БАНК ПСБ» договор банковского сопровождения и открыть отдельный счет в уполномоченном банке.
1.7. Исполнитель гарантирует обеспечить соответствие оказанных услуг обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
1.8. Исполнитель гарантирует, что при оказании услуг по настоящему Договору не используется контрафактный, фальсифицированный товар*.
* контрафактным признается товар, на котором (или на этикетке, упаковке которой) незаконно размещены средства индивидуализации или содержатся сходные с ними до степени смешения обозначения, а также материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности с нарушением исключительного права на такой результат;
* фальсифицированным признается товар, сопровождаемый при производстве и обороте заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о соответствии товара требованиям к качеству по договору, обязательным требованиям к данному виду товара, установленным нормативными правовыми документами, техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией на данный товар.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора;
2.1.2. Предоставить Исполнителю допуск к информации, документации, помещениям для осуществления услуг;
2.1.3. Выполнять рекомендации Исполнителя для успешного оказания услуг.
2.1.4. Принять оказанную услугу, соответствующую требованиям, установленным Договором, и оплатить эту услугу на указанных в Договоре условиях.
2.1.5. Предоставить (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов.
2.1.6. При въезде на территорию АО «Концерн «Калашников» предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
-	действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Заказчика;
-	действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Заказчика;
-	действующий полис ОСАГО на транспортное средство Заказчика;
-	действующую диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства Заказчика обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
-	заключение по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Заказчика;
-	заключение по результатам прохождения периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства Заказчика;
-	путевой лист с отметкой медицинского работника о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Заказчика.
Транспортное средство Заказчика должно быть оснащено аптечкой первой помощи, исправным огнетушителем, противооткатными упорами, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию о ходе исполнения поручения по Договору;
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
2.2.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков оказанной услуги.
2.2.4.  Осуществлять контроль исполнения Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, не вмешиваясь в оперативную хозяйственную деятельность Исполнителя. 
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Оказать услуги с надлежащим качеством;
2.3.2. Отчитываться перед Заказчиком об объеме оказанных услуг 
в рамках Договора.
2.3.3. Соблюдать режим конфиденциальности и секретности информации ограниченного доступа (коммерческой, инсайдерской и иной охраняемой законом тайны) и не разглашать конфиденциальные сведения, полученные 
от Заказчика, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением настоящего Договора. 
Текст Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, информация, полученные в ходе реализации настоящего Договора, не могут передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда такая передача необходима для выполнения обязательств по настоящему Договору, связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения Договора или уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
2.3.4. Оказывать услуги в сроки, установленные  п. 1.2  Договора.
Персонал Исполнителя обязан выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к Исполнителю при оказании услуг (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью Договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с Перечнем нарушений(Приложение № 2).
 Для осуществления расчётов по Договору в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора заключить с уполномоченным банком ПАО «БАНК ПСБ» договор банковского сопровождения и открыть отдельный счёт в уполномоченном банке.
Сообщить Заказчику в 5-дневный срок с момента открытия счета посредством электронной почты с последующим письменным уведомлением почтовой корреспонденцией номер отдельного счета для совершения операций по Договору.
[bookmark: _Hlk207270078]В срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента заключения Договора предоставить предложение о цене на продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе обосновывающие такую цену документы), информацию о цене, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы с приложением заключения ВП МО РФ по цене (при наличии ВП), информацию о затратах по исполненным договорам, а также информацию, необходимую для изменения цены государственного контракта, включая обоснование ее изменения (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе).
В срок не позднее 5 дней с момента заключения Договора с соисполнителем предоставлять информацию о каждом привлечённом Исполнителем соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учёт в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено ФЗ-275.
Вести раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору. 
Уведомлять (до заключения Договора) других соисполнителей о необходимости заключения с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытия для каждого контракта отдельного счета.
Обеспечить допуск уполномоченных представителей государственного заказчика, Заказчика на свою территорию и условия для осуществления государственным заказчиком, Заказчиком контроля за исполнением Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах исполнения Договора.
Организовать и провести предусмотренные технической документацией испытания опытных и серийных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специальной техники, военного имущества, а также материалов и комплектующих изделий, если проведение таких испытаний предусмотрено технической документацией.
Соответствовать в течение всего срока действия Договора требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности.
Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока.
Обеспечить соответствие качества услуг по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и/или комплектующих изделий, требованиям, установленным Договором.
Предоставить (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов.
Провести работы по включению в федеральный каталог продукции для федеральных нужд информацию об услугах, подлежащих каталогизации, в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».
При въезде на территорию АО «Концерн «Калашников» предоставить документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
-	действующее водительское удостоверение соответствующей категории у водителя транспортного средства Исполнителя;
-	действующее свидетельство о регистрации транспортного средства Исполнителя;
-	действующий полис ОСАГО на транспортное средство Исполнителя;
-	действующую диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства Исполнителя обязательным требованиям безопасности транспортных средств;
-	заключение по результатам прохождения предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Исполнителя;
-	заключение по результатам прохождения периодического медицинского осмотра водителя транспортного средства Исполнителя;
-	путевой лист с отметкой медицинского работника о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Исполнителя.
Транспортное средство Исполнителя должно быть оснащено аптечкой первой помощи, исправным огнетушителем, противооткатными упорами, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk207630695]Соблюдать внутренние правила и инструкции Заказчика, включая правила эвакуации.
Соблюдать Требования Заказчика по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, экологической безопасности (Приложение №3, Приложение№ 4, Приложение № 5, Приложение №6), являющихся неотъемлемой частью Договора
Обеспечить в ходе выполнения работ на Объекте выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, зеленых насаждений и земли в соответствии с проектной документацией и нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ.
Персонал Исполнителя обязан выполнять требования внутриобъектового и пропускного режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к Исполнителю/соисполнителю при производстве работ (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью договора и других правил, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения в соответствии с Перечнем нарушений (Приложение №2).
Исполнитель вправе:
Требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, предусмотренных в п. 4.3 Договора, надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком услуги.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Факт оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, подтверждается актом приёма-передачи услуг и счётом-фактурой при отсутствии претензий к качеству их оказания.
3.2. По своему усмотрению Заказчик вправе вместо отказа от оплаты некачественной услуги потребовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить недостатки в течение 5 календарных дней со дня получения письма Заказчика. По истечении указанного срока, в случае неисполнения обязательства по устранению выявленных недостатков, Заказчик вправе отказаться от оплаты и потребовать возврата денежных средств на отдельный банковский счет Заказчика.
3.3. Акт приема-передачи услуг, предусмотренный п. 3.1 Договора, предоставляется Заказчику Исполнителем не позднее 3 (трех) календарных дней после оказания услуг. Счет-фактура, предусмотренная п. 3.1. Договора, предоставляется Заказчику Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней после оказания услуг.
3.4. Представлять Заказчику ежемесячно, в срок до 3 числа следующего за отчетным месяцем после оказания услуг, следующие документы:
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 
-Спецификации оказанных услуг израсходованных материалов и запасных частей, затраченных на обслуживание ЦОД (далее – Спецификации); 
-Счёт и Счет-фактуру предусмотренная п. 3.1. Договора, предоставляется Заказчику Исполнителем. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

[bookmark: Par43]Цена услуг Исполнителя по Договору составляет ____________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС. -20%. Цена, согласованная Сторонами, является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением следующих случаев:
Стороны согласовали, что сумма НДС является частью цены Договора, которая вычленяется (вычитается) из этой цены для целей налогообложения при переходе Исполнителя на режим налогообложения, не предусматривающий уплату НДС в бюджет, освобождения Исполнителя от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, в случаях предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, а также в случае, если операция по оказанию услуг не облагается НДС по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. В вышеуказанных случаях цена подлежит уменьшению на сумму НДС.
       4.1.2. В случае уменьшения ставки НДС пропорционально уменьшается цена услуги. Увеличение суммы по Договору в связи с изменением режима налогообложения возможно путем подписания дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего такое увеличение. 
[bookmark: Par24]Заказчик оплачивает услуги с отсрочкой платежа до 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приёмки-сдачи оказанных услуг, при условии предоставления Заказчику оформленной в соответствии с действующим законодательством счёт-фактуры. 
4.1. Оплата услуг, предусмотренных п. 1.1 Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Исполнителя.
4.2. Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов не реже 
1 раза в квартал, а также после проведения окончательных расчетов по Договору.
4.5.	Несовпадение момента получения оказания услуг по настоящему Договору с моментом его/их оплаты не является предоставлением коммерческого кредита, и проценты за пользование денежными средствами 
в связи с таким несовпадением Сторонами настоящего Договора не начисляются.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, Исполнитель вправе требовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  Пени на аванс не начисляются. Ответственность за просрочку Заказчиком обязательства по окончательному расчету за оказанные услуги, предусмотренные Договором, не применяется в случае, если Исполнителем своевременно не исполнены обязательства по оказанию услуг и (или) предоставления документов на оплату. 
5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (исполнителем, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила) и составляет 5 (пять) %.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 5000 рублей.
       5.3. Общая сумма начисленных неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.4. Стороны вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом одну из Сторон в письменной форме путем направления уведомления не менее чем за 10 дней до даты предстоящего расторжения.
5. Договором предусматривается досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его недействительности. 
Способ направления претензии – по электронной почте, указанной в п.6.2. Договора с дублированием отправки на почтовый адрес, указанный в р.10 Договора заказным письмом с простым уведомлением. 
Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в Договоре.
Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста Договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности Договора.
В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
5. Если Заказчик понесет какие-либо убытки в связи с ненадлежащим оказанием услуг Исполнителем, то Исполнитель должен по требованию Заказчика компенсировать понесенные Заказчиком убытки, в сроки, установленные данным требованием. 
5. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителя, совершенные им в рамках оказания услуг по Договору, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств не освобождает Исполнителя от исполнения условий Договора.
5. Исполнитель обязан возместить АО «Концерн «Калашников» убытки в виде реального ущерба, в том числе включающего расходы на возмещение АО «Концерн «Калашников» убытков, причинённых третьим лицам, если такие убытки возникли вследствие причинения вреда АО «Концерн «Калашников» и третьим лицам, находящимся на территории АО «Концерн «Калашников».
При нарушении срока предоставления информации о цене, комплекта обосновывающих документов, информации о затратах по Договору в соответствии с п. 2.3.8 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от суммы Договора за каждый день просрочки.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует в течении 12 месяцев, а части расчетов до полного исполнения обязательств.
6.2. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена передача документов по электронной почте, Стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе журнал регистрации отправленных сообщений по электронной почте.
Стороны используют для отправки и принятия документов и для переписки по настоящему Договору следующие электронные адреса:
- e-mail Заказчика:
s.a.kotomchanin@kalashnikovconcern.ru;
r.m.sabirov@kalashnikovconcern.ru;
a.i.shayahmetov@kalashnikovconcern.ru;
- e-mail Исполнителя: ____________.
Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Не влечёт правовых последствий электронная переписка Сторон (кроме переписки путём обмена электронными сообщениями, передаваемыми по электронной почте по адресам, указанным в настоящем пункте Договора), в том числе с использованием систем обмена мгновенными сообщениями между пользователями с помощью сети Интернет (таким как Telegram и др.), путём размещения в облачных сервисах и иными способами.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
Договор заключен путем составления одного документа на 27 листах, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
К форме Договора, а также изменениям и дополнениям к Договору Сторонами устанавливаются следующие дополнительные требования:
-	подписи уполномоченных на подписание документа лиц должны быть скреплены печатями соответствующих организаций;
-	все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью с указанием должности, инициалов и фамилии работника организации (АО «Концерн «Калашников») и скреплены на оборотной стороне последнего листа документа печатью юридической службы организации (АО «Концерн «Калашников»). 
Данные требования не применяются к договору, заключенному в виде единого электронного документа.
6.4. Оформление разногласий при заключении Договора, а также заключение соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций, календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного документа, подписанного Сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные требования, указанные в п. 6.4 Договора.
6.5. Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.6. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
6.7. Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению Договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
6.8. Стороны в письменном виде дополнительно направляют друг другу Перечень представителей, уполномоченных на представление интересов по Договору. В случае изменения представителей, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга незамедлительно в письменной форме.
6.9. На дату подписания Договора Стороны предоставляют следующие заверения об обстоятельствах:
6.9.1. Стороны являются юридическими лицами, надлежащим образом созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.9.2. В отношении Сторон не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная применимым законодательством;
6.9.3. Стороны получили все предусмотренные применимым законодательством разрешения, необходимые лицензии, допуски СРО, необходимые для заключения и исполнения Договора; Лицо, подписывающее Договор с каждой из Сторон, имеет на это все полномочия;
6.9.4. Заключение и исполнение Договора не приведет к нарушению Сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для Сторон;
6.9.5. Стороны подтверждают отсутствие возбужденных судебных разбирательств, либо угроз возбуждения судебных разбирательств, претензии со стороны Уполномоченных Органов или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторонами Договора.
Исполнитель подтверждает уплату всех налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведение и своевременную подачу в налоговые и иные государственные органы налоговой, статистической и иной государственной отчетности в соответствии с действующим законодательством.
6.10.  Если какое-либо из заверений об обстоятельствах, указанных 
в п. 6.10. Договора, окажется недостоверным, неполным или неточным, Сторона, предоставившая такое заверение об обстоятельствах, обязана возместить убытки или уплатить другой Стороне по ее требованию штраф в размере 10% от общей суммы Договора. Кроме того, пострадавшая Сторона может отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке либо потребовать признания Договора недействительным по мотивам того, что он был заключён под влиянием обмана или существенных заблуждений.
Также, в случае нарушения Исполнителем п.6.10.6 и/или в случае нарушения Исполнителем налогового законодательства, отражённых в решениях налоговых органов, Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери.
Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Исполнитель обязуется возместить Заказчику, в размере, равном сумме вычетов НДС или расходов, а также сумме уплаченных пеней. Исполнитель возмещает Заказчику имущественные потери в течение 5-ти календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
Заказчик вправе удовлетворить требования к Исполнителю о возмещении имущественных потерь из денежных средств, причитающихся выплате Исполнителю по любым основаниям, в порядке зачёта встречных денежных требований, направив соответствующее заявление о зачёте.
Стороны осуществляют взаимодействие с военным представительством МО РФ в порядке, установленном государственным контрактом при проведении промежуточного контроля качества предоставленного материала Исполнителем Заказчику, если в отношении этой услуги такой контроль предусмотрен нормативно-технической документацией, документами государственного заказчика или если решение о контроле военным представительством качества оказываемой услуги принято МО РФ. 
Исходные данные, техническая и иная документация (далее – Документация) передается Исполнителю в установленном порядке. Возврат Документации осуществляется Исполнителем по акту приема-передачи с момента окончания срока действия Договора. Документация не подлежит копированию Исполнителем, не подлежит передаче третьим лицам, должна быть использована исключительно в интересах Заказчика и не подлежит использованию для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.
Порядок рассмотрения Сторонами предложений по внесению изменений в условия Договора устанавливается в срок, согласованный Сторонами.
7. ФОРС – МАЖОР

[bookmark: _Hlk207270920][bookmark: _Hlk207271193]Исполнитель не освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и военных маневров, ограничений перевозок, запретительных мер государств, запрета торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с даты направления письменного уведомления.
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 Требования в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, перемещения материально-производственных запасов и документации, порядка оформления пропускных документов к исполнителю при оказании услуг
Приложение №2 Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, предоставления услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации (справки) о посещении территории Заказчика и промплощадок представителями исполнителя, а также третьими лицами, привлеченными исполнителем для выполнения услуг
Приложение №3 Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к Исполнителю/ соисполнителю при производстве работ
Приложение №4 Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ исполнителем на объектах заказчика
Приложение № 5 Требования в области экологической безопасности к Исполнителю, оказывающих услуги, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду
Приложение №6 Требования промышленной безопасности к выполнению работ (оказанию услуг)
8.6. Приложение №7 Техническое Задание 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	АО «Концерн «Калашников» 
426006, РФ, Удмуртская Республика, город Ижевск, проезд им Дерябина, дом 2/193, помещение 78
ИНН 1832090230 
КПП 997450001
ОГРН 1111832003018
ОКПО 90082579
в Приволжском филиале ПАО «Банк ПСБ» в Волго-Вятском Главном Управлении Центрального банка Российской Федерации
к/с 30101810700000000803
Отдельный банковский счет (ОБС) 40706810903000224911
БИК 042202803
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дивизиона производственной логистики 


______________/ Бородин И.О.
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Приложение №1 к договору 
№11.724.__________/25 от ___. ____. 2025

ТРЕБОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ИСПОЛНИТЕЛЮ/СОИСПОЛНИТЕЛЮ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

1. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в АО «Концерн «Калашников» далее (Заказчик), являются составной частью системы мер, направленной на недопущение не санкционированного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) материально производственных запасов (МПЗ), спецпродукции на охраняемые объекты и с охраняемых объектов Заказчика без оформления разрешительных документов.
2. Доступ на территорию Заказчика или его промплощадки, на охраняемые объекты, в том числе режимные, осуществляется по пропускам, имеющим специальные визуальные шифры.
3. Вход (выход) представителей Исполнителя, а также въезд (выезд) транспортных средств на территорию и с территории Заказчика производится только через контрольно-пропускные пункты (КПП) и контрольно-проездные пункты (КПрП) в установленное локальными нормативными актами время, действующими на территории Заказчика.
4. Исполнитель при оказании услуг в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственность за:
4.1   Соблюдение его работниками и (или) третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, антитеррористического законодательства, требований локальных нормативных актов, стандартов Заказчика в области контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
4.2 Соблюдение порядка допуска работников на территорию Заказчика и на промплощадки, обеспечение пропускными документами (бланками) всех специалистов и работников задействованных для оказания услуг в интересах Заказчика.
4.3 Обеспечение вноса (выноса) оборудования, инструментов, материалов и технической документации в установленном на территории Заказчика порядке. 
4.5 Допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика своих специалистов  и иных лиц, в том числе прикомандированных, только после прохождения ими инструктажа в части контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (ответственность за организацию инструктажа возлагается на уполномоченное лицо Заказчика, являющееся куратором данного договора).
4.6 Не разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой) и иной конфиденциальной информации, ставшей известной работнику в связи с оказанием им услуг по заданию Заказчика.
4.7 Осуществлением контроля над соблюдением водителями, а также третьими лицами, привлеченными Исполнителем для оказания услуг, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на объектах и участках Заказчика возместить причиненный ущерб по восстановлению/ремонту поврежденного имущества Заказчика.
4.8 Предоставить для внесения в базы данных Заказчика персональные данные работников Исполнителя или физических лиц, заключивших с Исполнителем договоры гражданско-правового характера. Данные предоставляются на работников/ физических лиц, заключивших с Исполнителем договоры гражданско-правового характера, получающих пропуска для оказания услуг по Договору на территории Заказчика. 
При этом Исполнитель обязан получить письменное согласие своих работников/физических лиц, заключивших с Исполнителем договоры гражданско-правового характера, на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Заказчика по форме, предоставленной Заказчиком.
Работник Исполнителя/физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор гражданско-правового характера, обязан/-о подписать согласие на обработку персональных данных по форме, предоставленной Заказчиком, и предоставить оригинал подписанного согласия на обработку персональных Заказчику при получении пропускного документа.
4.9 Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без имеющихся и надлежаще оформленных регистраций и разрешений на производство работ на территории Российской Федерации. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации. В случаи привлечения к ответственности Заказчика за нарушение Исполнитель, последний обязуется по первому требованию Заказчика, возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.10 Немедленно возвратить в бюро пропусков Заказчика полученные пропускные документы в случаях:
- завершения услуг по Договору;
- расторжения Договора с Исполнителем;
- задержания представителей Исполнителя за нарушение требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов.
5. Исполнитель обеспечивает немедленное сообщение по телефону (либо другим доступным способом) уполномоченному представителю Заказчика о случившемся с его работниками/физическими лицами, заключившими с Исполнителем договоры гражданско-правового характера, задержании, повреждении имущества Заказчика, ДТП. Подробное сообщение в письменной форме о принятых мерах и проведенной работе в отношении нарушителя, Исполнитель обязуется направлять Заказчику не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем происшествия.
6. Перечень запрещённых предметов для вноса (выноса) ввоза (вывоза) на территории Заказчика.
-чемоданы коробки и другие громоздкие вещи (размером от 50см.х30см.х20смю и более), а также рюкзаки, различные сумки, в том числе женские размером более 45см.х35см.х20см., имеющих более одного отделения. Определение допустимости размеров осуществляется сотрудником подразделения охраны с использованием измерительных средств (при возникновении разногласий в допустимых размерах);
- документация: чертежи, схемы, планы;
- носители информации:
а) радиоприёмники, фото- видео-аппаратура, ноутбуки, планшеты, флэш карты и иные носители информации, а также средства связи (радиостанции) - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты.
б) сотовые телефоны - на РЕЖИМНЫЕ территории и объекты с особым статусом.
- все виды огнестрельного, газового и холодного оружия (все виды ножей), а также конструктивно сходные с оружием изделия, боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику всех видов, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества;
- индивидуальные средства самообороны: газовое оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, электрошоковые устройства и т.п.;
- алкогольные и наркотические вещества: спиртные напитки, спиртосодержащие жидкости (включая пиво), наркотические и токсические препараты.
7. Не допускается употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работников/физических лиц, заключивших с Исполнителем договоры гражданско-правового характера, для оказания услуг на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
8. Не допускается хищение (в том числе мелкого) чужого имущества, имущества Заказчика, умышленного его уничтожения, иного уголовно-наказуемого деяния.
9.  Нарушения правил контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, которые влекут за собой возникновение неустойки и выплату штрафов (согласно прилагаемого Перечня нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов):
- попытка пройти через КПП и КПрП по чужому пропуску;
- передача пропуска другому лицу;
- попытка провести на территорию (с территории) по своему пропуску другое лицо;
- вход (выход) на территорию и объекты Заказчика вне КПП и КПрП;
- передвижение по территории без пропуска (документа, удостоверяющего личность);
- производство работ и нахождение в запретной зоне без разрешающего допуска;
- отказ в предоставлении пропускных документов сотруднику подразделения охраны для проверки;
- отказ от предоставления к осмотру сотруднику подразделения охраны сумок, папок, пакетов, портфелей, рюкзаков и иной носимой ручной клади;
- производство фото или видеосъемки без надлежащим образом оформленного разрешения.
11. Исполнитель возмещает Заказчику причиненный по вине Исполнителя, и (или) третьей стороной, привлечённой Исполнителем, ущерб и затраты, связанные с нарушением законодательства, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи, затраты, связанные с оформлением и выдачей пропускных документов и иные расходы, понесённые Заказчиком.
12. Исполнитель обязан сообщить Заказчику, в виде информационного письма, о привлечении к дисциплинарной ответственности и/или принятых мерах в отношении лиц, виновных в нарушении требований в части касающейся контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика.
13. Исполнитель обязан направить информационное письмо в отдел по обеспечению режимов и охраны Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письма и акта о нарушении контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, но не позднее одного месяца со дня нарушения.  

	ЗАКАЗЧИК:



	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




	___________/ Бородин И.О.
М.П.
	
	 
___________/ ___________
М.П.









Приложение №2 к договору 
№11.724.__________/25 от ___. ____. 2025

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРОПУСКНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ (СПРАВКИ) О ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА И ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ПРИВЛЕЧЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа),
в руб.
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	Перечень нарушений требований контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов

	1.1
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП без пропуска
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.2
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП КПрП по чужому пропуску, оформленным на другое лицо
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.3
	Попытка проникновения на территорию Заказчика через КПП и КПрП по пропускному документу с истёкшим сроком действия
	1 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.4
	Попытка проникновения/выхода на территорию Заказчика в неустановленном месте (через ограждения периметра)
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.5
	Попытка проноса на территорию Заказчика спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.6
	Нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянений
	20 000
	Акт о нахождении работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения
	

	1.7
	Внос/вынос запрещённых предметов установленных в соответствии с СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»- приложение 18
	2 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.8
	Внос/вынос (вывоз) собственных товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.9
	Неоднократные (два и более раз) выявленные попытоки вноса/вывоза принадлежащих Исполнителю
товарно-материальных ценностей без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.10
	Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.11
	Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда
	50 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.12
	Неоднократное (второе и последующее) хищение товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решением суда
	100 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.13
	Нахождение без необходимости за пределами рабочего объекта/участка без советующих разрешений и заверенных документов Заказчика
	20 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.14
	Нарушение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.15
	Нарушение правил прохода КПП или проезда через КпРП, отказ в предоставлении пропускных документов и/или предъявлению к осмотру вещей, сотруднику охраны
	5 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.16
	Производство фото, видеосъёмки без оформления разрешения
	10 000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	1.17
	Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой)
	50 000
	
	

	1.18
	Возмещение причиненного ущерба, затрат Заказчику по восстановлению/ ремонту, нанесенного порчей, повреждением , кражей имущества Заказчика
	Величина неустойки зависит от суммы общих затрат по восстановлению имущества
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	Размер штрафа за нанесенный ущерб определяет Заказчик 

	2
	Перечень услуг по оформлению пропускных документов и предоставлению информации о посещении территорий Заказчика представителями Исполнителя

	2.1
	Оформление и выдача электронного временного пропуска в том числе на груз/легко. автотранспорт
	300
	Заявка в ИС
	Допускается в письменной форме

	2.2
	Оформление и выдача электронного гостевого пропуска, в том числе на груз/легко автотранспорт
	180
	Заявка в ИС
	Допускается в письменной форме

	2.3
	Предоставление информации (справки) о посещении представителей Исполнителя территорий Заказчика  по данным системы контроля  и управления доступом в течение одного года
	500
	Заявка в ИС
	Допускается в письменной форме

	3 Штрафы за утерю, порчу, не возврат пропускного документа

	3.1
	Не возврат гостевого, разового, транспортного пропуска или вкладыша к паспорту или иному  документу, удостоверяющему личность
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.2
	Утеря или порча гостевого, транспортного, временного пропуска или вкладыша к документу, удостоверяющему личность
(изготовление дубликата)
	2000
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	3.3
	Штраф за нарушение правил пользования ячейками для временного хранения личных вещей
	500
	Акт о нарушении пропускного и внутриобъектового режимов
	

	
	



	

ЗАКАЗЧИК:
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	
	

	
	

	 _______________/Бородин И.О.
М.П.
	
	 ___________/ __________
М.П.
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Приложение №3 к договору
№ 11.724.___________/25  от ___ ___ 2025г.

Требования в области охраны труда и промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности к Исполнителю/ соисполнителюпри производстве работ
1. Разработать и согласовать с представителем Заказчика проект производств работ и (или) технологические карты на отдельные операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ, обозначенных в Договоре (для работ повышенной опасности – за 10 (десять) рабочих дней), и, после их согласования представителями Заказчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика.
2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством Российской Федерации, а также положениями настоящего Договора, регламентирующими основы охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
3. Подрядная организация, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение её работниками и работниками соисполнителя, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах Соисполнителя и третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
4. Обеспечить периодическое присутствие собственного специалиста по охране труда из расчета 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работников Исполнителя и Соисполнителя на все время производства работ.
5. Принимать незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни, здоровью работников и окружающей среде
6. Предоставлять отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также о принятых корректирующих мерах.
7. Предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, инструментов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности собственных работников и работников Соисполнителя. Все работники Исполнителя и Соисполнителя должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, промышленной, пожарной, экологической безопасности установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.
8. Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или соисполнителя иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Исполнителя и Соисполнителя, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
10. Обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им соисполнителя:
-	технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
-	средствами оказания первой медицинской помощи;
-	первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
11. Немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Соисполнителя несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Исполнитель обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
12. Выполнять, при производстве огневых, пожароопасных и газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленные на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Соисполнителя.
13. Обеспечить собственный персонал, а также персонал Соисполнителя, соответствующими средствами индивидуальной защиты и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспечить их надлежащее использование. Обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками соисполнителя, не допускать работников к производству работ без СИЗ.
14. Перечень СИЗ для персонала Исполнителя/Соисполнителя: спецодежда,	защитная обувь, защитная каска, защитные очки, защитные перчатки, средства защиты слуха, средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
15. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Соисполнителя и его работников, появившихся на рабочем месте/объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
16. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов.
17. Незамедлительно отстранять от работы работников или работников Соисполнителя, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.
18. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.
19. Обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
20. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей.
21. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток, а также в помещениях с отсутствием естественного освещения.
22. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке нарядом-допуском и проектом производства работ.
23. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях.
24. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика.
25. При работе на опасном производственном объекте Заказчика:
25.1 Все работы производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
25.2 Руководитель работ должен быть аттестован в области промышленной безопасности. Область аттестации должна соответствовать занимаемой им должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.  
25.3 Допускать к работам персонал, удовлетворяющий соответствующим квалификационным требованиям и не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой работе. 25.4 Обеспечить на время выполнения работ производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с действующими Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168.
25.5 Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны обладать квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ и применяемых при этом технологий сварки, и быть аттестованными для соответствующих способов сварки, видов конструкций, положений при сварке, основных и сварочных материалов. Обеспечить при выполнении сварочных работ:
	техническую и технологическую подготовку и выполнение сварочных работ с соблюдением Требований к производству сварочных работ на опасных производственных объектах, утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 и предусмотренных проектной (конструкторской) документацией нормативных документов по сварке и неразрушающему контролю сварного соединения;
	безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт сварочного оборудования;
	соблюдение технологии сварки;
	контроль качества сварных соединений.
25.6 Незамедлительно информировать Заказчика об инциденте, аварии.
26. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками соисполнителя при нахождении на территории Заказчика.
27. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы.
28. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Исполнителем/Соисполнителем для выполнения работ.
29. Производить работы в пределах границ выделенной территории, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией, актом допуском.
30. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика.
31. При возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику.
32. Возместить Заказчику причиненный по вине Исполнителя и (или) третьей стороной, привлечённой Исполнителем, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Исполнителя и/или третьей стороны, привлечённой Исполнителем.
33. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Исполнителя и/или третьей стороны, привлечённой Исполнителем.
34. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.
35. Своевременно уведомить Заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору.
36. Принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций, нештатных срабатываний систем тревожной (аварийной, пожарной охранной) сигнализации и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках.
37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Исполнителя, соисполнителя и (или) третьей стороны, привлечённой Исполнителем  для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях.
38. Соблюдать требования проектной и рабочей документации, нормативных документов в области строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, пожарной безопасности, в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая применение строительных материалов (изделий).
39. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правила устройства и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
40. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт.
41. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
42. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Исполнителя, а также третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации на территории заказчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
43. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр.
44. По требованию сотрудника управления промышленной безопасности департамента главного инженера (далее по тексту – УПБ ДГИ) Заказчика, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование Исполнительов/Соисполнителя. При этом водители обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру.
45. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.
46. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
47. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.
48. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
49. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
50. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения.
51. Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
52. Обеспечить выезд работников Исполнителя, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента прекращения (расторжения) договора.
53. При обнаружении неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), лицо, обнаружившее неисправность, обязано немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
54. При эксплуатации систем противопожарной защиты запрещается:
- несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи;
- срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей), систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты;
- курение, в том числе электронных сигарет в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией с дымовыми пожарными извещателями или извещателями пламени.
55. При необходимости проведения любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, которые могут привести к физическому повреждению узлов и элементов систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с УПБ ДГИ проводимые работы, не менее чем за один рабочий день до начала работ. Проведение работ в этом случае допускается только после принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
56. Обязательное наличие лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в части касаемого.
 57. Обязательное наличие поверенного измерительного инструмента и оборудования.

ЗАКАЗЧИК: 					ИСПОЛНИТЕЛЬ:

		
        
_______________/ Бородин И.О.                ___________/ __________
М.П                                                           М.П.





Приложение №4 к договору
11.724.___________/25  от ___ ___ 2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

	№
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа),
тыс.руб.
	Документ
фиксации
нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Исполнителя с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	2. 
	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Исполнителя с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	100
	Акты, раздельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	3. 
	Сокрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Исполнителем информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ
	100
	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля
	

	4. 
	Проведение Исполнителем работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском)
	30
	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с приложением Перечня работ повышенной опасности Заказчика, утвержденный руководителем 
	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает данное нарушение

	5. 
	Невыполнение Исполнителем мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»
	5
	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска 
	За каждое невыполненное мероприятие

	6. 
	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Исполнителя или Заказчика без соответствующего письменного разрешения

	30
	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	7. 
	Курение работников Исполнителя на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	8. 
	Использование работниками Исполнителя на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	9. 
	Привлечение Исполнителем к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая соисполнитель) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	10. 
	Производство работ работниками Исполнителя без применения средств индивидуальной защиты
	15
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	11. 
	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком
	100
	Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	12. 
	Нарушение технологии производства работ
	50
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя, с приложением документа, требование которого нарушено.
	

	13. 
	Возобновление Исполнителем производства работ, запрещенного сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами Заказчика, имеющими полномочия на данное действие
	100
	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ 
	

	14. 
	Применение Исполнителем при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований
	100
	Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	15. 
	Отсутствие у Исполнителя документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих обязательного согласования с органами надзора и контроля.
	100
	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя, с приложением титульного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Исполнителем
	

	16. 
	Курение в транспортном средстве, находящимся на территории Заказчика
	50
	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Исполнителя 
	

	17. 
	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.
	100 
	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя 
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 10 тыс. рублей

	18. 
	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	19. 
	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	20. 
	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	21. 
	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение), за исключением нарушений требований пожарной безопасности с установленной  ответственностью 100 тыс. руб., указанных в таблице ниже)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	22. 
	Несанкционированное вмешательство в работу приемно-контрольных приборов, пультов управления систем пожарной автоматики, умышленное повреждение или приведение в нерабочее состояние приборов и соединительных линий систем пожарной автоматики и связи
	100

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя 
	

	23. 
	Срыв пломб и приведение в действие (инициация) устройств запуска систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ручных (кнопочных) пожарных извещателей),  систем автоматического обнаружения и тушения пожара в ситуациях, не связанных с возникновением угрозы жизни, здоровью людей (не являющихся следствием возникновения пожара, загорания, задымления, аварии), и не являющихся следствием проведения работ по ТО, ППР и ТР систем противопожарной защиты
	100
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	24. 
	Не выполнение лицом,  обнаружившим  неисправности установок пожарной автоматики, повреждении соединительных линий (шлейфов), извещателей, приборов и устройств систем пожарной автоматики (сигнализации, пожаротушения, дымоудаления), обязаности немедленного сообщения об этом дежурному персоналу, непосредственному руководителю, или лицу, ответственному за пожарную безопасность.
	5

	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя. 
	

	25. 
	Не уведомление и не согласование с УПБ ДГИ не менее чем за один рабочий день до начала работ любых видов работ, связанных с возможным выделением дыма, большого количества теплоты, пыли, пара, возникновением значительных воздушных потоков (сквозняков) в помещениях Заказчика, защищенных автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, а также любых видов работ, могущих привести к физическому повреждению узлов и элементом систем противопожарной защиты, или к запуску систем пожарной автоматики (сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения), в обязательном порядке уведомлять и согласовывать с Проведение указанных работ без принятия мер, предупреждающих нештатные срабатывания систем противопожарной защиты.
	100  
	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя. 
	

	26. 
	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	27. 
	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	28. 
	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	

	29. 
	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя 
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	30. 
	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	31. 
	Нарушение Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организации, поднадзорных ФС ЭТАН, Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных ФС ЭТАН
	50
	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Исполнителя
	

	32. 
	Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Исполнителя на территории Заказчика

	100
	Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения
	По истечении срока более 1 суток со времени события

	33. 
	Проведение работ исполнителем на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов производства работ и технологических карт ремонта
	50
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя
	

	34. 
	Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых работ (Исполнительная документация, акты выполненных работ)
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	35. 
	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок
	100
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	36. 
	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Исполнителя при оказании возмездных услуг персоналом
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	37. 
	Действия Исполнителя прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика
	1000
	Акт технического расследования аварии 
	

	38. 
	Действия Исполнителя прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика
	250
	Акт технического расследования инцидента
	

	39. 
	Действия Исполнителя прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика
	250, но не более суммы экологического ущерба
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	

	40. 
	Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (складирование в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному накоплению отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.)
	5
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	41. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения требований при выполнении рекультивации земель
	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	42. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения)

	50
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	43. 
	Несоблюдение требований Инструкции по действиям сотрудников Заказчика и посетителей при объявлении эвакуации (непосредственная угроза атаки БЛА)»
	5
	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Исполнителя
	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте

	При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Соисполнителя ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель.
*В случае отказа Исполнителя от подписания Акта, акт следует считать имеющим юридическую силу при подтверждении факта нарушения показаниями свидетелей, средствами фото, видео фиксации, объяснениями должностных лиц и персонала обслуживающей системы противопожарной защиты организации.

	
ЗАКАЗЧИК:

	
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 




	___________/Бородин И.О.
М.П.
	
	___________/ _________
М.П.























Приложение №5 к договору
11.724.___________/25  от ___ ___ 2025г.


Требования в области экологической безопасности к Исполнителю, оказывающих услуги, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду

1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами.
3. До начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную информацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требований природоохранного законодательства.
4. Проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории, природных и энергетических ресурсов.
5. Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз, транспортирование и передачу производственных и бытовых отходов, образованных в процессе деятельности Исполнителя, при выполнении подрядных работ и принадлежащих Исполнителю, по договору, заключенному между Исполнителем и организацией, принимающей отходы.
6.  Обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, перемещение образованных в процессе деятельности Исполнителя отходов к местам их временного накопления.8.  Осуществлять передачу образованных отходов организации, имеющей действующую лицензию в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Предоставить Заказчику копии договоров между Исполнителем и организацией, принимающей отходы Исполнителя.
8. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Исполнителя, на осуществление деятельности в области обращения с отходами в соответствие с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
9. Осуществлять раздельный сбор отходов I-V классов опасности, маркировать собственные контейнеры и обозначать места (площадки) для временного накопления отходов. Контейнеры для временного накопления отходов, используемые подрядной организацией, должны иметь соответствующую маркировку (вид отхода, название организации, инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, фамилия, инициалы, ответственного лица, телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика не допускается. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Переполнение контейнеров запрещается.
10. Предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов опасности.
11.  Обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ Исполнителя, при необходимости обеспечить резку, погрузку и передачу их по акту Заказчику в согласованное место накопления отходов.14. Перевозить отходы I - IV классов опасности специально оборудованными и снабженными специальными знаками грузовыми транспортными средствами, при необходимости оснащенными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), имеющими допуск к перевозке опасных грузов, с оформлением необходимых документов в соответствии с правилами перевозок грузов и других нормативных актов.
12.  В случае необходимости, получить, разработать и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды разрешительную природоохранную документацию (на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов).
13. В обязательном порядке при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Исполнителя, предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии документов:
-	свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза;
-	сертификат качества поставляемой продукции;
-	паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 (с 01.03.2025 ГОСТ 30333-2022) «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;
-	экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению;
-	технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исключение ГОСТ).
14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, складирование отходов на почве и в не предназначенных местах, произошедших по вине Исполнителя.
15. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Исполнителем обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;
16. Информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации.
17.  Незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения» Исполнителя.21.  Исполнитель обязан осуществить постановку на государственный учет строительную площадку, как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. Исполнитель является собственником отходов, образующихся в результате выполнения работ и самостоятельно вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.22. Исполнитель имеет право:
-	запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности заказчика, паспорта отходов,  проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;-	запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если Исполнитель участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.
18. Заказчик обязан:
-	организовать обучение персонала Исполнителя значимым экологическим аспектам и рискам, связанным с деятельностью Исполнителя, и довести до сведения Исполнителя Политику в области охраны труда и экологии;
-	при необходимости оказать содействие Исполнителю в определении перечня, количества отходов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг.
19. Заказчик имеет право:
-	осуществлять проверки соответствия деятельности Исполнителя требованиям нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о нарушении требований;
-	оказывать содействие проведению законных проверок Исполнительов, работающих на территории заказчика, органами государственного контроля;
-	остановить (запретить) выполнение Исполнителем работ, в случае неоднократных (два и более раз) нарушений Исполнителем требований природоохранного законодательства. В случае не устранения нарушений Исполнителем требований природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
20. Заказчик обязан определить требования к персоналу Исполнителя: определенная квалификация или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законодательством. Выбор Исполнительов должен основываться на компетентности в выполнении требуемой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно.



ЗАКАЗЧИК: 	   	                          ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



        ___________/Бородин И.О.   	       ___________/ _________
М.П.                                              М.П.  
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Приложение №6 к договору

11.724.___________/25  от ___ ___ 2025г.


Требования промышленной безопасности к выполнению работ
(оказанию услуг)
Опасный производственный объект:
__________________________________________________________________
(наименование, регистрационный номер)
Место выполнения работ (оказания услуг):
_____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения: участок, цех, дивизион)
Выполняемые работы (оказываемые услуги):
_____________________________________________________________
(наименование работ, оказываемых услуг)

1. Основные положения
1.1 Настоящая Информация содержит общие требования промышленной безопасности для лиц, командированных в АО «Концерн «Калашников» (далее – Заказчик) работников и работников сторонних организаций, осуществляющих по гражданско-правовым договорам на опасном производственном объекте (далее – ОПО) работы (оказание услуг) в области промышленной безопасности, к которым установлены требования промышленной безопасности. 
1.2 Подрядная организация обязана выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, локальными нормативными документами Заказчика и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие, а также соисполнителя, вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
1.3 Законодательства, Федеральные нормы и правила, требования которых должна соблюдать подрядная организация при выполнении работ (оказания услуг) на ОПО:
- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 13.01.2023 № 13;
- «Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 458;
- «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;
- «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519.
1.4 Локальные нормативные документы Заказчика, с которыми подрядная организация обязана ознакомиться в составе с настоящей Информацией:
- СТО Р1.4 «Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы»;
- МД Р3.12 «Организация контроля над подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»;
[bookmark: _GoBack]- ИПБ 002-2024 «Инструкция по пожарной безопасности в АО «Концерн «Калашников».
- РИ Р3.8 «Организация и проведение огневых работ».
1.5 Заказчик оставляет за собой право проводить в рамках производственного контроля независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ (абзац «а» пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168). Исполнитель должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок Заказчик предоставляет подрядной организации, которая в свою очередь обязана устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения требований промышленной безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. 
1.6 Виновные в нарушении требований промышленной безопасности на ОПО привлекаются к административной или уголовной ответственности согласно действующего законодательства Российской Федерации.
2. Сведения об ОПО
2.1 ОПО расположен в производственном корпусе Заказчика.
2.2 Наиболее опасными в части наличия опасных факторов являются: __________________________________________________________________
2.3 Сценарий наиболее вероятной аварии на ОПО: __________________________________________________________________
2.4 Порядок действий в случае аварии на ОПО:
А) __________________________________________________________________
Б) __________________________________________________________________
В) __________________________________________________________________
2.5 Ремонтные работы на ОПО с применением открытого огня (огневые работы) в помещениях хранения взрывчатых веществ запрещены.
3. Требования промышленной безопасности
3.1___________________________________________________________
3.2___________________________________________________________
Отметка об ознакомлении

1.____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)
2.____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)

3.____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, профессия / должность, подпись, дата)


ЗАКАЗЧИК: 	   	                          ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



___________/Бородин И.О.            ___________/ ______
М.П.                                               М.П.  	       	       




Приложение №7 к договору 
[bookmark: _Hlk110850065]№11.724.__________/25  от ______2025г.


Техническое задание 
на техническое обслуживание инженерного оборудования ЦОД

1. Общие сведения.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников»)
Местонахождение и почтовый адрес: Россия, Удмуртская Республика, 426006, г. Ижевск, проезд имени Дерябина, 2/193

	2. 
	Цели и задачи
	Услуги по техническому обслуживанию инженерного оборудования ЦОД направлены на обеспечение бесперебойной, безаварийной работы вычислительного и телекоммуникационного оборудования.

	3. 
	Сроки начала
	С даты заключения договора, сроком на 12 месяцев.
Сроки выполнения услуг по техническому обслуживанию – 1 раз в месяц;
Срок устранения неисправности оборудования и систем согласно уровню аварии.

	4. 
	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:
	По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию в соответствии с п. 7 настоящего ТЗ.

	5. 
	Условия выполнения услуг:
	Услуги должны оказываться в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности.
Исполнитель должен оказывать услуги по технического обслуживанию пользуясь своими материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, специальной техникой, приборами, инструментами, программным обеспечением, а также подъемными механизмами и лестницами, необходимыми для оказания услуг, контроля технологических параметров.
В стоимость услуг не входит замена крупных агрегатов оборудования.
Оказание услуг по плановому обслуживанию должно осуществляться исключительно в рабочее время (с 09.00 до 16.30). Выполнение срочных непредвиденных услуг по ремонту оборудования в праздничные и выходные дни проводятся по предварительному согласованию с Заказчиком.
Для въезда на объект для проведения услуг Исполнитель информирует заказчика по средствам телефонной связи и электронной почты минимум за 2 (два) дня до прибытия на объект. Доступ на предприятие осуществляется только в присутствии ответственного работника отдела инфраструктуры. Пропуска на доступ выдаются согласно внутреннего регламента с предоставлением справки о наличии отсутствии судимости на каждого работника.
Все услуги должны выполняться только квалифицированными специалистами – не менее 3-х человек, имеющие все разрешительные документы для данного вида работ.
Исполнитель обязуется использовать предоставленную систему сервис деск АО «Концерн «Калашников» для работы над аварийными заявками заказчика, а также вести учет плановых работ с указанием перечня выполняемых работ. Аварийные заявки, созданные в системе подачи заявок должны быть взяты в работу и устранены исполнителем в соответствии с требованиями к времени реакции на заявку и устранению неисправностей.

Для оказания услуг по техническому обслуживанию Центра Обработки Данных к Исполнителю предъявляются следующие требования: 
Руководители участника закупки должны иметь обучение и проверку знаний требований охраны труда.
Участник закупки должен иметь в наличии не менее 2-х обученных и аттестованных специалистов по общим требованиям промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора в области аттестации А.1, либо копии документов подтверждающих полномочия комиссии предприятия).

Для выполнения работ по техническому обслуживанию системы электроснабжения у исполнителя должно быть:
· наличие собственной аттестованной электролаборатории;
· наличие специализированного оборудования для проведения проверки состояния параметров, измеряемых ИБП, фактичесикми;
· наличие в штате предприятия специалиста – инженера (техника)-механика в области ТО и ремонта автотранспорта, для обслуживания ЭДГА, либо предоставить подтверждение наличия договора с компанией, имеющей в штате данного специалиста;
· наличие в штате предприятия специалиста – инженера (техника)-электрика;
· наличие у исполнителей группы допуска по электробезопасности не ниже III согласно ПТЭЭП;
· наличие допуска на работу в качестве исполнителя работ на высоте.
Для выполнения работ по обслуживанию системы СКУД у исполнителя должен быть сертификат о прохождении обучения по работе с программными продуктами и оборудованием НВП «Болид» (АРМ «Орион Про»)
Для выполнения работ по обслуживанию структурированной кабельной системы у исполнителя работ должно быть:
· наличие в штате предприятия специалистов – инженеров в области информатики и вычислительной техники, радиоэлектронных средств, радиоаппаратуры;
· наличие специального оборудования для диагностики и восстановления поврежденных портов СКС выполненной с применением ВОК (сварочный аппарат, рефлектометр);

Для выполнения работ по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции у исполнителя работ должно быть:
· наличие в штате предприятия специалиста – инженера (техника) по холодильным и (или)рефрижераторным установкам

Выполнение работ, требующих отключение критичных узлов систем электроснабжения и гарантированного электроснабжения возможно только после предварительного согласования не позднее за 5 рабочих дней до начала работ. 
Гарантийный срок на выполненные услуги, а также используемые запасные части, узлы и агрегаты должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
При исполнении договора Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

	6. 
	Порядок контроля и приемки услуг:
	Заказчик обязан принять оказанные Исполнителем услуги путем подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5-ти дней со дня их получения, или представить мотивированный отказ в случае не подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг в эти же сроки.

	7. 
	Требования к документированию:
	Представлять Заказчику ежемесячно, в срок до 3 числа следующего за отчетным месяцем, следующие документы:
1.	акт сдачи-приемки оказанных услуг
2.	спецификации оказанных услуг израсходованных материалов и запасных частей, затраченных на обслуживание ЦОД (далее – Спецификации);
3.	счёт и счет-фактуру.



2. Перечень оборудования и систем для обслуживания
	Система
	Модель оборудования
	Серийный номер

	Кондиционирования и вентиляции
	Прецизионные кондиционеры СyberAir 3 Тип: ASD 391А
	

	
	Модель внутреннего блока: STULZ A90 391A
	10048533(0530150737/02)

	
	Модель КВО: STULZ KSV057A31P
	2078080005

	
	Модель внутреннего блока: STULZ A90 391A
	10048534(0530150737/03)

	
	Модель КВО: STULZ KSV057A31P
	2078080004

	
	Модель внутреннего блока: STULZ A90 391A
	10048532(0530150737/01)

	
	Модель КВО: STULZ KSV057A31P
	2078080002

	Бесперебойного питания и электроснабжения
	Источники бесперебойного питания GE M 500
	

	
	- cистемный блок ИБП       GE DE - LP 33                  UPS LP 100-33 CE
	L2100-2314-B008A

	
	- cистемный блок ИБП       GE DE - LP 33                  UPS LP 100-33 CE
	L2100-1815-B251A

	
	Батарейная емкость 102 Ач (40 x UPS12-370 MRX) на стеллаже для ИБП LP33 UPS 12-370 MRX
	

	
	Щит с батарейными предохранителями для         LP 100-33
	

	
	Дизельная генераторная установка в контейнере         FG Wilson P275H-2
	FGWNAV02PF0B09976

	
	Щит автоматического ввода резерва АВР напольного исполнения, до 1600 А
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩГП-1 переменного тока, на напряжение 380/220В, напольного исполнения, до 1600 А
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩГП-2 переменного тока, на напряжение 380/220В, напольного исполнения, до 1600 А
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩР-1 переменного тока, на напряжение 380/220В
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩР-2 переменного тока, на напряжение 380/220В
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩБП-1 переменного тока, на напряжение 380/220В, напольного исполнения, до 1600 А
	

	
	Щит вводно-распределительный ЩБП-2 переменного тока, на напряжение 380/220В, напольного исполнения, до 1600 А
	

	
	Щит распределительный ЩР-STS, настенного исполнения, до 125 А
	

	
	Щит распределительный ЩР-Б переменного тока, на напряжение 380/220В, настенного исполнения, до   125 А
	

	
	Щит распределительный АВР-32  переменного тока, на напряжение 380/220В, настенного исполнения, до    32 А
	

	
	Автомат  А3794БУЗ
	

	
	Автомат Электрон Э161600А
	

	Система газового пожаротушения и автоматическая система охранно-пожарной сигнализации
	Модуль газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-106-50)
	

	
	Пульты, оповещатели, блоки, реле, считыватели:
	

	
	С2000-М
	

	
	С2000-АСПТ
	

	
	С2000-ПТ
	

	
	С2000-СП1
	

	
	С-2000 М
	

	
	С-2000 КДЛ - 2И
	

	
	С-2000 AР 2
	

	
	С-2000 КПБ
	

	
	С-2000-ИК исп.02 
	

	
	С-2000 ШИК.
	

	
	С-2000 ст
	

	
	ИП 212-58 (ЕСО 1003)
	

	
	ИО 102-20/Б2П
	

	
	ИП-112-34А
	

	
	ИПР - 513 - 3 АМ
	

	
	ИО-102-2 
	

	
	ИО-102-43  исп.1 "нержавейка"
	

	
	ОПС УКШ-1
	

	
	КСИД(Т)-0,5-600
	

	
	ДПЭ-7(1ЦМ)
	

	
	VESDA LaserFocus VLF-500
	

	
	СДУ-ПК G 1/2"
	

	
	СДУ-М
	

	
	Е1000R
	

	
	MCP3A-R000SF ИП 535-8/R
	

	
	ЛЮКС-24 СН
	

	
	ЛЮКС-24-К СН
	

	
	Touch Memory исп.00 (исп. 02)
	

	
	РИП-12 RS
	

	
	MCP3A-R000SF ИП 535-8/R
	

	
	ЛЮКС-24 СН
	

	
	МСР4А-G000SF (WG2200/SG) 
	

	
	БРИЗ исп 01
	

	
	РИП-12В-2А-7Ач RS
	

	
	МАЯК-12-С
	

	
	CWSO-RR-S1CWSO-RR-S1
	

	
	Системные блоки:
	

	
	Aquarius Pro P30S81
	

	
	Aquarius Std S20 S82
	

	Система безопасности (СКУД, система охранного видеонаблюдения)
	Считыватели:
	

	
	PR - EH03 
	

	
	PR - EH05 
	

	
	PR - EH08
	

	
	Замки:
	

	
	AL-300 premium
	

	
	AL-150 premium
	

	
	Видеокамеры:
	

	
	AXIs P 3364 - LV 6MM,  код 0485-001
	

	
	AXIs  М 3024-LVE, код 0535 - 001
	

	
	Видеорегистратор:
	

	
	9 канальный   видеорегистратор S
	

	
	Контроллеры,расширители извещатели:
	

	
	С-2000-2
	

	
	С-2000-АР2 исп.02
	

	
	ИО 102-2 (СМК-1)
	

	
	Рабочая станция:
	

	
	Aquarius Pro P30 S81
	

	Система мониторинга
	Автоматические выключатели
	

	
	C60N     A9F79206
	

	
	DPN N Vigi    A9D02610 
	

	
	Блок питания UTA 107/30
	

	
	Коммутатор Extreme Summit X460-24t
	

	
	Мост Modbus- (RS 232/ RS 485)
	

	
	Модуль ввода-вывода     ADAM-6151EI-AE
	

	
	Модуль ввода-вывода     ADAM-6117EI-AE
	

	
	Датчики
	

	
	SWF 5.1
	

	
	RFTF - I Frija II
	

	
	ИО 102-26 исп.01 "АЯКС
	

	
	Платы
	

	
	SCH- NSYTLFME
	

	
	SCH -NSYS3D8625P
	

	
	ШКАФ S3D 800Х600Х250
	

	
	Рабочая станция HP Z230 TW
	

	Структурированная кабельная система
	Серверный шкаф KNURR InstaRack™ Server перфорированный 800х2000х1200 с боковыми стенками 42U
	

	
	KNURR TriplePower RM 3.607.842.1
	

	
	Eurolan 60A-65-55-08BL 
	

	
	Eurolan 27B-00-24BL 
	

	
	Eurolan  27С-00-U6-06BL
	

	
	Eurolan  27С-00-U6-06BL
	

	
	Eurolan 60A-65-55-08BL 
	

	
	Eurolan 27B-00-24BL 
	

	
	Eurolan  27С-00-U6-06BL
	

	
	Eurolan  27С-00-U6-06BL
	

	
	Eurolan 60A-65-55-08BL 
	

	
	Eurolan 47D-24-S2-2L-24-11BL 
	

	
	Eurolan 47D-24-S2-2L-24-11BL 
	

	
	Hyperline ORV2 - 456-RAL 9005 
	

	
	Hyperline CMV -42 U -ML
	

	
	Hyperline SMW - 1U - 02- BK
	

	
	Hyperline TGRY SET
	



3. Требования к времени реакции и времени устранения причин аварии.
Уровни аварии:
Критичный – влечет за собой остановку доступа к информационным системам, остановку сервиса или оборудования. 
Время реакции 2 часа с момента обращения, время устранения 24 часа.
Система электроснабжения:
· Сбой в работе ИБП;
· Сбой в работе щита АВР;
· Сбой в работе ДГУ.
Система Вентиляции, кондиционирования и отопления:
· Сбой в работе двух прецизионных кондиционеров.
· Ошибки в работе трех прецизионных кондиционеров.
СКС:
· Неисправность волокон в оптическом кабеле или в патч-кордах объединённых патч-панелью более 30%;
· Неисправность UTP кабеля объединённых в патч панель несоответствующих стандарту более 30%.
Система мониторинга:
· Сбой в работе датчиков: параметры среды;
· Сбой в работе мониторинга ИБП, АВР;
· Сбой в работе АРМ диспетчера.

Высокий – влечет за собой снижение качества обслуживания. 
Время реакции 24 часа, время устранения 72 часа.
Система электроснабжения:
· Ошибки в работе ИБП;
· Ошибки в работе АВР;
· Сбой в работе распределительных щитов ЩГП, ИБП;
· Неисправность PDU.
Система Вентиляции, кондиционирования и отопления:
· Сбой в работе прецизионного кондиционера;
· Ошибки в работе двух прецизионных кондиционеров;
· Сбой в работе приточной и вытяжной установки.
СКС:
· Неисправность меж кроссовых оптического патч-кордов и оптических кабелей.
· Несоответствие параметров стандарту(TIA/EIA-568-B.2) UTP кабеля
Система технической безопасности:
· Неисправность более одного извещателя системы ОС, ПС;
· Неисправность блоков с2000*(всех);
· Неисправность линий систем ОС, ПС;
· Неисправность видеосервера;
· Неисправность коммутатора системы безопасности;
· Неисправность блоков питания РИП.

Средний – нарушение работы оборудования без влияния на качество обслуживания. 
Время реакции 3 рабочих дня, время устранения 5 рабочих дней.
Система электроснабжения:
· Сбой в работе щитов ЩР-С, ЩР-АВР;
· Сбой в работе розеточной сети с гарантированным питанием;
· Сбой в работе аварийного освещения.
Система Вентиляции, кондиционирования и отопления:
· Ошибки в работе одного прецизионного кондиционера;
· Сбой в работе приточной или вытяжной установки;
· Ошибки в работе одного прецизионного кондиционера;
· Снижение работы от АКБ до 120 мин. (по данным мониторинга ИБП).
Система технической безопасности:
· Неисправность извещателей, оповещателей системы ОС, ПС;
· Неисправность замков или считывателей системы СКУД;
· Неисправность IP камер;
· Неисправность преобразователей интерфейсов.

Низкий – изменение режимов работы инженерного оборудования. 
Устранение в период планового ТО
Система Вентиляции, кондиционирования и отопления:
· Загрязнение фильтров приточной и вытяжной установки;
· Загрязнение фильтров прецизионных кондиционеров;

4. Требуемый регламент обслуживания.
	СИСТЕМЫ ЦОД
	Периодичность

	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

	Проверка работоспособности системы.
	ежеквартально

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольный прибор, извещатели, оповещатели, измерение параметров сигнализации).
	ежеквартально

	Контроль основного, резервного и автономного источников питания. Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервные.
	ежемесячно

	Комплексная проверка работоспособности системы с выдачей сигналов управления на: включение системы оповещения и управления эвакуацией людей, перевод работы инженерных систем в режим «Пожар», разблокировку СКУД.
	ежеквартально

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе
	ежемесячно

	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.  
	ежемесячно

	Разборка корпуса приборов и внутренний осмотр, сборка корпуса и проверка работы без основного питания  
	1 раз в год

	Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов
	1 раз в год

	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.  
	ежемесячно

	Перезарядка огнетушителей ОУ-3 (6 штук)
	1 раз в год

	Автоматического Пожаротушения (АСПТ)

	Проверка работоспособности системы.
	ежеквартально

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольный прибор, извещатели, оповещатели, измерение параметров сигнализации).
	ежеквартально

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	ежемесячно

	Комплексная проверка работоспособности системы с выдачей сигналов управления на: включение системы оповещения и управления эвакуацией людей, перевод работы инженерных систем в режим «Пожар», разблокировку СКУД.
	ежеквартально

	Контроль состояния органов управления, сигнализаторов, манометров. Контроль давления.
	ежемесячно

	Внешний осмотр поверхности, гибких соединений трубопровода.
	ежемесячно

	Контроль состояния крепления распределительного трубопровода с оросителями.
	ежемесячно

	Поверка (или замена) манометров
	1 раз в год

	Контроль сохранности пломб
	ежемесячно

	Индивидуальные испытания автоматики
в автоматическом и ручном (дистанционном) режимах
	ежеквартально

	Освидетельствование баллонов пожаротушения (2 основных, 2 резервных)
	1 раз в год

	Регламент проведения работ по техническому обслуживанию прецизионного кондиционера с конденсатором воздушного охлаждения.

	Проверка соответствия серверного помещения предъявляемым требованиям
	ежеквартально

	Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния кондиционеров
	ежеквартально

	Проверка уровня охлаждающей способности установки для поддержания текущего уровня тепловой нагрузки
	ежеквартально

	Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров (температуры и влажности) с опробованием защит и блокировок установленных элементов
	ежеквартально

	Контроль поддержания температуры, контроль отклика на повышение температуры; проверка температуры подаваемого воздуха и скорости вентилятора
	ежеквартально

	Акустический осмотр компонентов системы на предмет наличия посторонних шумов
	ежеквартально

	Просмотр журналов событий и данных оборудования
	ежеквартально

	Консультация Заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования
	ежеквартально

	Изменение внутренних установочных параметров (при необходимости или по желанию Заказчика)
	ежеквартально

	Проверка количества часов наработки компонентов системы
	ежеквартально

	Внутренние блоки системы кондиционирования

	Чистка теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом (в весенне-летне-осенний период).
	Ежеквартально

	Чистка фильтра и корпуса внутреннего блока от пыли (в весенне-летне-осенний период).
	Ежеквартально

	Проверка функционирования (проливка) дренажной системы. Чистка дренажа (при необходимости) Чистка емкости для конденсата (при необходимости)
	ежеквартально

	Дозаправка фреоном
	ежеквартально

	Вентиляторы

	Протяжка крепления
	ежеквартально

	Очистка при загрязнении
	ежеквартально

	Проверка на наличие вибрации
	ежеквартально

	Проверка на направление вращения
	ежеквартально

	Измерение потребляемого тока
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений
	ежеквартально

	Проверка воздушного клапана
	ежеквартально

	Компрессора

	Протяжка крепления
	ежеквартально

	Очистка при загрязнении
	ежеквартально

	Проверка на наличие вибрации
	ежеквартально

	Измерение потребляемого тока
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединении
	ежеквартально

	Проверка уровня масла в картере компрессора
	ежеквартально

	Испаритель

	Проверка испарителя на загрязнение и коррозию
	ежеквартально

	Проверка испарителя на герметичность
	ежеквартально

	Проверка состояния фильтров, решеток испарителя
	ежеквартально

	Замена воздушных фильтров 
	ежеквартально

	Очистка испарителя и змеевика при загрязнении
	ежеквартально

	Электронагреватель

	Протяжка крепления
	ежеквартально

	Очистка при загрязнении
	ежеквартально

	Измерение потребляемого тока
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений
	ежеквартально

	Холодильный контур

	Проверка состояния фреона по смотровому стеклу
	ежеквартально

	Проверка соленоидного клапана жидкостной линии
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений на соленоидном клапане
	ежеквартально

	Проверка TРВ
	ежеквартально

	Проверка реле давлений
	ежеквартально

	Измерение давления/температуры всасывания/нагнетания и температуры испарения 
	ежеквартально

	Измерение перегрева и переохлаждения фреона
	ежеквартально

	Проверка фреонопровода на герметичность
	ежеквартально

	Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально)
	ежеквартально

	Проверка индикатора влажности на изменения цвета
	ежеквартально

	Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально)
	ежеквартально

	Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность
	ежеквартально

	Увлажнитель

	Проверка парового цилиндра па загрязнение и исправность
	ежеквартально

	Проверка на наличие утечек с применением электронного течеискателя
	ежеквартально

	Проверка    поступления    пара    к парораспределительному коллектору
	ежеквартально

	Проверка магнитного вентиля слива воды
	ежеквартально

	Проверка магнитного вентиля подачи воды
	ежеквартально

	Измерение потребляемого тока
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений
	ежеквартально

	Проверка системы удаления конденсата
	ежеквартально

	Дренажная система

	Проверка на наличие утечек
	ежеквартально

	Проверка работы дренажных помп
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений на помпах отвода конденсата от внутреннего блока
	ежеквартально

	Автоматика

	Юстировка датчиков температуры/влажности
	ежеквартально

	Проверка контрольных ламп
	ежеквартально

	Проверка уставок контроллера, обновление ПО (при выходе новой версии)
	ежеквартально

	Проверка функционирования приборов автоматики, датчиков
	ежеквартально

	Проверка уставок аварийных и рабочих датчиков
	ежеквартально

	Межблочные коммуникации системы кондиционирования

	Межблочные коммуникации хладагента
	ежеквартально

	Проверка на наличие загрязнений, масляных пятен, повреждений (вмятин, загибов, повреждений изоляции), очистка при необходимости
	ежеквартально

	Проверка крепежа
	ежеквартально

	Межблочные электрокоммуникации

	Проверка повреждений
	ежеквартально

	Проверка крепежа
	ежеквартально

	Проверка на герметичность вводов гофротрубки в клеммные коробки
	ежеквартально

	Устройство зимнего пуска системы кондиционировании

	Регулирующие клапана
	ежеквартально

	Проверка настройки клапанов регулировки давления
	ежеквартально

	Очистка при загрязнении
	ежеквартально

	Ресивер

	Проверка уровня фреона по смотровому стеклу
	ежеквартально

	Проверка предохранительного клапана с применением электронного течеискателя
	ежеквартально

	Проверка состояния клапанов роталок
	ежеквартально

	Проверка обогрева ресивера
	ежеквартально

	Проверка крепежа
	ежеквартально

	Наружные (конденсаторные) блоки системы кондиционирования

	Гидравлическая и механическая чистка теплообменной поверхности конденсатора, очистка корпуса наружного блока от пыли и грязи.
	ежеквартально

	Протяжка клемм электрических соединений.
	ежеквартально

	Проверка режимов, устранение выявленных недостатков оборудования.
	ежеквартально

	Вентиляторы

	Протяжка крепления
	ежеквартально

	Очистка при загрязнении
	ежеквартально

	Проверка на наличие вибрации
	ежеквартально

	Проверка на направление вращения
	ежеквартально

	Измерение потребляемого тока
	ежеквартально

	Протяжка клеммных соединений
	ежеквартально

	Конденсаторный блок

	Протяжка крепления
	ежеквартально

	Проверка состояния опорных конструкций
	ежеквартально

	Очистка темлообменника при загрязнении
	ежеквартально

	Осмотр сварных швов площадки конденсаторов. Окраска при необходимости
	ежеквартально

	СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

	Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления (ЩУВ) и сигнализации.
	ежеквартально

	Проверка режимов системы автоматического управления и автоматики аварийной защиты.
	ежеквартально

	Контроль работоспособности ЗРА (закрытие\открытие).
	ежеквартально

	Проверка на отсутствие посторонних шумов при работе установки (разбалансировка. попадание посторонних предметов, разрушение подшипников и т.п.)
	ежеквартально

	Чистка воздушных фильтров, чистка вентиляционных жалюзийных решеток. 
	ежеквартально

	Проверка на отсутствие ограничений воздушного потока.
	ежеквартально

	Замена фильтров грубой очистки, тонкой очистки, воздушных карманных фильтров
	ежеквартально

	Проверка состояния крыльчаток вентилятора
	ежеквартально

	Проверка креплений электродвигателя вентилятора
	ежеквартально

	Проверка работы защитного выключателя вентилятора
	ежеквартально

	Проверка автоматических выключателей питания и контакторов
	ежеквартально

	Проверка электрических соединений
	ежеквартально

	Проверка работы вентилятора и воздушного клапана системы приточной вентиляции
	ежеквартально

	Проверка функционирования электрокалорифера
	ежеквартально

	Проверка работы блока управления нагревательного элемента, при необходимости калибровка температурного датчика
	ежеквартально

	Проверка срабатывания систем приточно-вытяжной вентиляции по сигналу «ПОЖАР»
	ежеквартально

	Замеры входных напряжений и токов и сравнение с нормальными
	ежеквартально

	Проверка исправности огнезадерживающих устройств на системе воздухораспределения.   
	ежеквартально

	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД

	Визуальный осмотр электрооборудования и общего состояния помещений электрощитовых. 
	ежемесячно

	Проверка внешнего вида и целостности корпусов, панелей ввода, приборов и органов управления и
индикации. Удаление пыли и загрязнений внутри шкафов
	ежемесячно

	Проверка работы сигнальных устройств и встроенных КИП.
	ежемесячно

	Проверка теплового режима коммутац. аппаратов, контактных соединений,кабелей и проводов.
	ежемесячно

	Визуальная проверка состояния изоляции (запыленность, наличие трещин, термических повреждений, разрядов и т.п.).
	ежемесячно

	Проверка целостности электрических соединителей и шинных мостов в щитах
	ежемесячно

	Проверка наличия исправных и испытанных средств защиты.
	ежеквартально

	Обследование электрических соединений пирометром на нагрев
	2 раз в год

	Поверка срабатывания устройств защитного отключения УЗО.
	2 раз в год

	Проверка наличия и актуальности однолинейной схемы, при необходимости внесение исправлений/изменений, при необходимости восстановление. Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам.
	2 раз в год

	Протяжка контактных соединений на клемных колодках, шинах, коммутационных аппаратах, автоматических выключателях и распределительных коробках,светильниках.
	2 раз в год

	Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения.
	2 раз в год

	Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР).
	2 раз в год

	Очистка корпусов светильников от пыли и грязи, проверка надежности крепления светильников.
	2 раз в год

	Проверка правильности работы АВР в ручном режиме 
	ежеквартально

	Проверка правильности работы АВР в автоматическом режиме 
	ежеквартально

	Визуальная проверка наличия аварийных сигналов на оборудовании АВР
	ежеквартально

	Очистка кабельных каналов, электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи.
	6 раз в год

	Измерение и проверка правильности отображения измерительными проборами значений токов и
напряжений по фазам всех вводов
	ежемесячно

	Замена перегоревших ламп 
	при необх.

	ИБП GE Consumer&Industrial SA 

	Проведение общих проверок

	Проверка наличия комплекта документации (инструкции по эксплуатации).
	2 раз в год

	Проверка температуры в помещениях, где установлены ИБП и АКБ.
	2 раз в год

	Проверка подключения интерфейсов.
	2 раз в год

	Подключение сервисной программы, загрузка журнала событий, списка параметров.
	2 раз в год

	Проверка конфигурации ИБП.
	2 раз в год

	Анализ журнала событий.
	2 раз в год

	Диагностика оборудования с использованием сервисного программного обеспечения
	2 раз в год

	При проведении технического обслуживания необходимо провести обновление программного обеспечения с использованием чипа (Микросхема запоминающего устройства PICs to v.2.10) 
	2 раз в год

	Проверка работы ИБП на нагрузку (Q1 включён)

	Проверка панели управления и кнопок.
	2 раз в год

	Контроль состояния и работоспособности охлаждающих вентиляторов.
	2 раз в год

	Проверка панели оператора (кнопки панели, индикации ЖКД) 
	2 раз в год

	Измерение входных\ выходных параметров ИБП и снятие показателей его измерителей
	2 раз в год

	Проверка и регулировка работы модуля выпрямителя.
	2 раз в год

	Измерение выходного тока ИБП при работе на нагрузку заказчика.
	2 раз в год

	Снятие показаний с дисплея ИБП.
	2 раз в год

	Проверка механической целостности плат силовых и электронных элементов и соединений. (Переключение нагрузки на ручной байпас (Q2) и обесточивание ИБП)

	Проведение визуальной и механической проверки ИБП и электрических соединений.
	2 раз в год

	Проверка плат, кабелей и соединений на предмет отсутствия следов перегрева.
	2 раз в год

	Проверка температуры пирометром.
	2 раз в год

	Проверка версии программного обеспечения.
	2 раз в год

	Очистка ИБП.
	2 раз в год

	Проверка системы АКБ при отключённом зарядном устройстве ИБП

	Визуальный осмотр АКБ и силовых соединений на предмет отсутствия утечек электролита, вздутостей и окислившихся контактов.
	2 раз в год

	Замеры номинального напряжения и остаточной емкости всех батарей
	2 раз в год

	Обжим всех межбатарейных соединений
	2 раз в год

	Проведение нагрузочного тестирования (не на оборудовании) 
	1 раз в год

	Проверка блока питания ИБП

	Проверка световой индикации на блоке питания.
	2 раз в год

	Измерение напряжения на контрольных точках.
	2 раз в год

	Проверка блока выпрямителя ИБП

	Проверка запуска выпрямителя и включения контактора АКБ или индикации о возможности подключения АКБ.
	2 раз в год

	Проверка и корректировка напряжения поддерживающего заряда.
	2 раз в год

	Проверка индикации температуры в отсеке, где расположены АКБ. Проверка работы режима термокомпенсации.
	2 раз в год

	Проверка блока инвертора ИБП

	Проверка и регулировка работы модуля инвертора.
	2 раз в год

	Проверка синхронизации инвертора с цепью байпаса (подстройка по необходимости)
	2 раз в год

	Измерение и корректировка (при необходимости) напряжения инвертора.
	2 раз в год

	Измерение выходного тока инвертора.
	2 раз в год

	Проверка блока электронного байпаса

	Проверка и настройка (при необходимости) синхронизации по фазе инвертор – байпас.
	2 раз в год

	Проверка напряжения на выходе электронного байпаса.
	2 раз в год

	Проверка подстройки напряжения инвертора под напряжение электронного байпаса 
	2 раз в год

	Проведение калибровки параметров, измеряемых ИБП

	Калибровка измерения входного напряжения выпрямителя.
	2 раз в год

	Калибровка измерения входного напряжения электронного байпаса.
	2 раз в год

	Калибровка измерения выходного тока выпрямителя.
	2 раз в год

	Калибровка измерения выходного напряжения выпрямителя.
	2 раз в год

	Калибровка измерения зарядного тока и смещения нуля.
	2 раз в год

	Калибровка измерения выходного напряжения инвертора.
	2 раз в год

	Калибровка измерения выходного напряжения ИБП.
	2 раз в год

	Проведение завершающих проверок ИБП и перевод нагрузки на ИБП

	Проверка работы релейной сигнализации
	2 раз в год

	Проверка даты и времени установленных на ИБП. Очистка памяти событий. Сброс
	2 раз в год

	счетчика времени наработки.
	2 раз в год

	Снятие информации по статистике событий.
	2 раз в год

	Перевод нагрузки на инвертор.
	2 раз в год

	Калибровка выходного тока инвертора и ИБП под нагрузкой.
	2 раз в год

	Проверка ограничения зарядного тока.
	2 раз в год

	Проверка электрических параметров системы АКБ при подзаряде

	Проверка системного напряжения и тока аккумуляторной батареи в целом.
	2 раз в год

	Проверка постоянной составляющей напряжения.
	2 раз в год

	Проверка переменной составляющей напряжения.
	2 раз в год

	Проверка постоянной составляющей тока.
	2 раз в год

	Проверка системного напряжения и тока по отдельным линейкам аккумуляторной батареи.
	2 раз в год

	Проведение функционального теста АКБ

	Проверка отсутствия в течение последних 48 часов фактов перехода ИБП на АКБ.
	2 раз в год

	Проверка правильности установки параметров АКБ.
	2 раз в год

	Запуск ручного функционального теста АКБ.
	2 раз в год

	Фиксация в протоколе напряжения на АКБ каждые 0,5 минуты с момента начала теста.
	2 раз в год

	При длительности теста более 5 минут после 5-ой минуты фиксировать результаты
	2 раз в год

	измерений каждую минуту, после 20 минут – каждые 5 минут.
	2 раз в год

	Фиксация в протоколе времени окончания теста, проверка отсутствия аварийных сообщений.
	2 раз в год

	Составление протокола проведения функционального теста АКБ.
	2 раз в год

	Сохранение ЕЕР на электронный носитель.
	2 раз в год

	Проверка работы конденсаторов выходного фильтра
	2 раз в год

	Проверка состояния внутренних предохранителей и внутренней батареи памяти
	2 раз в год

	Проверка положения перемычек на платах управления и контроля
	2 раз в год

	ДГУ Ежемесячные операции (ТО-1)

	Запуск дизель – генераторной установки в ручном режиме на 1 час
	Ежемесячно

	Проверка записей в журнале и просмотр списка аварийных сообщений ДГУ
	Ежемесячно

	Внешний осмотр ДГУ и оборудования, обеспечивающего работу ДГУ
	Ежемесячно

	Проверка двигателя на наличие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости
	Ежемесячно

	Проверка технического состояния помещения и приборов ДГУ
	Ежемесячно

	Проверка уровня масла
	Ежемесячно

	Проверка уровня охлаждающей жидкости
	Ежемесячно

	Проверка работы системы подогрева охлаждающей жидкости
	Ежемесячно

	Проверка уровня электролита аккумуляторной батареи
	Ежемесячно

	Проверка и регулировка натяжения ремней приводов Оборудования ДГУ
	Ежемесячно

	Проверка на шум и вибрацию при работающем двигателе
	Ежемесячно

	Проверка давления масла, температуры охлаждающей жидкости при работающем двигателе
	Ежемесячно

	Проверка наружных жидкостных магистралей на герметичность
	Ежемесячно

	Проверка индикатора степени загрязненности воздушного фильтра при работающем двигателе
	Ежемесячно

	Проверка цветности дыма на выходе системы отработанных газов при работающем двигателе
	Ежемесячно

	Слив конденсата из фильтра сепаратора
	Ежемесячно

	Проверка контрольно-измерительных приборов и аварийной сигнализации
	Ежемесячно

	ДГУ Ежегодные операции (ТО-1) (В рамках договор 2022-2023)

	Проверка поверхности поддона на наличие утечек (масла, топлива, охлаждающей жидкости) и, при загрязнении, его уборка
	2 раза в год

	Проверка топливного бака, топливопровода, маслопровода, шлангов и хомутов системы охлаждения на отсутствие следов подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Протяжка в случае необходимости
	2 раза в год

	Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя и, при необходимости, его доливка
	2 раза в год

	Проверка давления масла в системе смазки двигателя (по установленным датчикам)
	2 раза в год

	Замена масла и масляного фильтра(ов)
	2 раза в год

	Контроль и очистка, при необходимости, фильтрующего элемента воздушного фильтра
	2 раза в год

	Замена воздушного фильтра(ов)
	2 раза в год

	Проверка наличия и удаление воды из камеры отстоя топливного фильтра
	2 раза в год

	Замена топливного фильтра(ов), продувка системы топливоподачи при его замене
	2 раза в год

	Визуальный осмотр двигателя, генератора и панели управления, проверка и подтяжка наружного крепления
	2 раза в год

	Удаление пыли и грязи из панели управления, генератора и всей аппаратуры
	2 раза в год

	Очистка системы вентиляции картера
	2 раза в год

	Визуальный контроль состояния приводных ремней на наличие трещин, потёртостей, расслоений, замена при необходимости  
	2 раза в год

	Инструментальный контроль натяжения ремней 
	2 раза в год

	Проверка работоспособности систем подогрева: охлаждающей жидкости, картера, воздухозаборника (по их наличию)
	2 раза в год

	Проверка состояния форсунок
	2 раза в год

	Проверка и регулировка теплового зазора в клапанном механизме
	2 раза в год

	Проверка состояния компенсатора(ов) системы выпуска
	2 раза в год

	Визуальная проверка креплений и опор ДГУ 
	2 раза в год

	Проверка герметичности системы выпуска отработанных газов
	2 раза в год

	Проверка работы затвора системы выпуска («хлопающего клапана»)
	2 раза в год

	Проверка отсутствия препятствий для удаления отработанных газов (ОГ), а также состояния креплений и опор системы выпуска ОГ. Очистка системы ОГ при необходимости
	2 раза в год

	Проверка опор радиатора системы охлаждения (протяжка по необходимости)
	2 раза в год

	Проверка загрязненности внешней поверхности радиаторов и их очистка (при необходимости)
	2 раза в год

	Проверка герметичности радиаторов
	2 раза в год

	Проверка уровня (количества) охлаждающей жидкости и её долив, при необходимости
	2 раза в год

	Анализ состава охлаждающей жидкости
	2 раза в год

	Промывка системы охлаждения
	2 раза в год

	Замена антифриза в системе охлаждения двигателя
	2 раза в год

	Проверка отсутствия трения силовых кабелей о корпус генератора
	2 раза в год

	Проверка состояния и протяжка контактных соединений силовых кабелей
	2 раза в год

	Проверка сопротивления изоляции генератора и его очистка
	2 раза в год

	Проверка работоспособности главного автомата защиты
	2 раза в год

	Проведение тестирования ДГУ при работе на полной нагрузке (с подключением нагрузочных реостатов), не менее 1 часа. Нагрузка обеспечивается Подрядчиком. После проведения теста Подрядчиком производится дозаправка ДГУ дизельным топливом до полного объёма баков (резервуаров)
	2 раза в год

	Проверка электрических параметров (частота/напряжения/токи/мощности)
	2 раза в год

	Проверка и, при необходимости, настройка блока AVR 
	2 раза в год

	Проверка и, при необходимости, регулировка режима холостого хода
	2 раза в год

	Проверка работоспособности пульта управления и контрольно-измерительных приборов и датчиков
	2 раза в год

	Проверка алгоритма работы приточно-вытяжной вентиляции, проверка работы вытяжного вентилятора и автоматических жалюзи
	2 раза в год

	Очистка шестерней привода жалюзи приточно-вытяжной вентиляции, смазка их при необходимости
	2 раза в год

	Проверка работоспособности потребителей собственных нужд ДГУ, проверка систем их электроснабжения, регулировка, настройка и испытание при необходимости
	2 раза в год

	Очистка аккумуляторной батареи от пыли и грязи, смазка её контактов и контроль надежности ее соединений  
	2 раза в год

	Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторной батарее (для кислотных АКБ)
	2 раза в год

	Контроль состояния заряженности аккумуляторной батареи 
	2 раза в год

	Проверка работы статического зарядного устройства и/или зарядного генератора стартерной батареи (при его наличии)
	2 раза в год

	Визуальный контроль качества заземления видимой части Оборудования, проверка контактов и затяжки болтовых соединений
	2 раза в год

	Контроль и очистка датчиков оборотов вала
	2 раза в год

	Полная замена топлива, утилизация топлива
	1 раз в год

	Осмотр и очистка от пыли электростартера
	2 раза в год

	Снятие и тщательное очищение от угольных наслоений искроуловителя (если предусмотрен конструктивно)
	2 раза в год

	СКУД

	Контроль работоспособности систем ОСиКД, коррекция времени
	1 раз в год

	Проверка работоспособности извещателей, считывателей карт, контроллеров, эл.магнитных замков, доводчиков, кнопок;
	2 раза в год

	Настройка, чистка и регулировка
	2 раза в год

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
	1 раз в год

	Контроль степени заряженности резервных источников питания – аккумуляторов. 
	1 раз в год

	Проверка работоспособности механических частей, протяжка (регулировка) болтовых и винтовых соединений. Регулировка и смазка механических частей и узлов
	1 раз в год

	Протяжка клеммных соединений контроллеров и коммутационных коробок
	1 раз в год

	Проверка исправности световых и светозвуковых индикаторов и оповещателей
	2 раза в год

	Конфигурирование и обновление программного обеспечения
	При необходимости

	Инструктаж обслуживающего персонала ЦОД и поста охраны, технические консультации по эксплуатации системы (При необходимости)
	1 раз в год

	Система автоматики

	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений. Устранение
	1 раз в год

	Проверка корректного отображения в системе мониторинга измеряемых величин, состояний агрегатов
	4 раза в год

	Протяжка всех клеммных и болтовых соединений
	2 раза в год

	Проверка и тестирование систем автоматического управления
	2 раза в год

	Проверка работоспособности противопожарной автоматики (отключение вентиляции, закрытие противопожарных клапанов, включение системы газоудаления)
	2 раза в год

	Проверка работоспособности защиты от протекания гидравлического контура (понижение давления в гидравлическом контуре)
	2 раза в год

	Проверка срабатывания сигнализации при выходе измеряемых параметров за установленные границы
	2 раза в год

	Проверка срабатывания сигнализации при изменении состояний контролируемых агрегатов, установок, систем
	2 раза в год

	Блоки бесперебойного электропитания

	проведение внешнего осмотра;
удаление пыли и загрязнений;
проверка предохранителей.
	2 раза в год

	измерение электрических параметров;
разборка корпуса;
проверка состояния и профилактика;
аккумуляторных батарей, тренировка,
контрольные испытания всего источника;
- внутренний осмотр;
- протирка спиртовым раствором;
коммутационных разъемов;
сборка корпуса и проверка работы.
	1 раз в год

	Регламентное обслуживание системы мониторинга и диспетчеризации

	Проверка комплектности и расположение оборудования АСДУ в помещениях серверной и тамбуре, на соответствие проектной документации;
	ежеквартально

	Проверка шкафа АСДУ, согласно проектной документации;
	ежеквартально

	Проверка корректности функционирования датчиков открытия дверей в помещениях серверной и тамбуре;
	ежеквартально

	Проверка корректности функционирования датчиков протечки воды;
	ежеквартально

	Проверка корректности показаний датчиков температуры и влажности воздуха;
	ежеквартально

	Проверка корректности функционирования линий контроля установки «АГПТ» в помещениях серверной и тамбура;
	ежеквартально

	Проверка SNMP-плат кондиционеров;
	ежеквартально

	Проверка показаний от подсистемы приточно-вытяжной вентиляции;
	ежеквартально

	Проверка SNMP-плат ИБП;
	ежеквартально

	Очистка АСДУ от пыли, протяжка болтовых соединений;
	ежеквартально

	Архивирование данных (на носителе Заказчика, без остановки системы;)
	ежеквартально

	Создание резервных копий (на носителе Заказчика, без остановки системы;)
	ежеквартально



	ЗАКАЗЧИК

	ИСПОЛНИТЕЛЬ



	______________ /Бородин И.О.
М.П.

	_______________ /_________
М.П.
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